設定情報をファイルとして保存する／ファイルを読み込む
リモートUIでは、本製品や他のキヤノン製複合機に登録されている宛先表や転送設定などの情報をコンピューターにファイルとして保存（エクスポート）したり、エクスポートしたファイルを読み込んで本製品に登録（インポート）できます。
本製品に登録されている設定情報をバックアップしたり、バックアップした設定情報をもう一度読み込むときに利用します（大切なデータは、定期的にバックアップを行ってください）。
また、現在 お使いの機種の設定を同じ機種の異なる機体や別の機種の機体でもそのまま使いたいときに便利です。
インポート/エクスポートには以下の2種類があります。
一括インポート/エクスポート
複数の項目をまとめて保存／読み込みできます。
個別インポート/エクスポート
一部の項目を個別に保存／読み込みできます。
設定情報をコンピューターに一括で保存する（一括エクスポート）
設定情報を一括で読み込む（一括インポート）
一括インポートが可能な項目一覧表
設定情報をコンピューターに保存する（個別エクスポート）
設定情報を読み込む（個別インポート）

重要
インポート／エクスポートは、管理者のみが行ってください。 インポートすると元の設定が上書きされるため、内容によっては正常に動作しなかったり、運用に支障が出る場合がありますのでご注意ください。以下はその主な例です。 一括インポートの条件については「一括インポートが可能な項目一覧表」を必ずご参照ください。項目によってはインポート後に再設定が必要です。 部門別ID管理設定をインポートすると、システム管理者情報(IDやパスワード）も上書きされます。[管理設定]（設定／登録）で[部門別ID管理］を「ON」にし、SSO-Hで運用している場合はログインできなくなることがあります。 エクスポート元とインポート先の環境設定が異なる場合、ネットワークに接続できなくなることがあります。 アドレス帳や宛先表は上書きされてしまうため、元のデータは削除されます。 転送設定と宛先表など、関連する設定は一緒にインポートするか、または再設定してください。関連する設定で矛盾が生じた場合に正常に動作しないことがあります。 [転送エラージョブの処理］（設定／登録）が「OFF」の場合、転送エラーしたジョブは削除されます。 インポート／エクスポートは動作が完了するまでに時間がかかることがあります。動作が完了するまで、本製品の主電源を切らないでください。本製品が故障する恐れがあります。 エクスポート中は、動作が完了するまで画面の表示が変わりません。砂時計など、ポインタが処理中の表示の間は、［エクスポート開始］をクリックしないでください。

メモ
ファイルのインポート／エクスポート中は、本製品の操作パネルは使用できません。

0ACY-36F