カラーモードを切り替える（カラー選択）
読み込むときのカラーモードを設定します。
カラーモード
自動(カラー/グレー)
原稿がカラー原稿か白黒原稿かを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラー原稿がセットされたときはフルカラーモードで、白黒原稿がセットされたときはグレースケールモードで読み込みます。
自動(カラー/白黒)
原稿がカラー原稿か白黒原稿かを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラー原稿がセットされたときはフルカラーモードで、白黒原稿がセットされたときは白黒2値モードで読み込みます。
フルカラー
原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、フルカラーモードで読み込みます。
グレースケール
原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、グレースケールモードで読み込みます。白黒の間のグラデーションを使用します。
*1 原稿
*2 読み込み
白黒2値
原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、白と黒の2色を使用します。
*1 原稿
*2 読み込み
1.
［スキャンして送信］→宛先を指定→カラー選択を押す
2.
カラーモードを選択→［OK］を押す

重要
［自動(カラー/グレー)］と［自動(カラー/白黒)］を設定したときに、原稿にカラー部分があればフルカラーモードで読み込みます。ただし、次の原稿は、グレーモードまたは白黒モードで読み込むことがあります。このときは、［フルカラー］に切り替えてください。 カラー部分が微小の原稿 黒に近い色の原稿 淡い色の原稿 フィーダーにセットしたときに、読み込む面の図で示した範囲のみにカラー部分がある原稿

メモ
フルカラーモードで読み込んだときは、白黒原稿もカラースキャンとしてカウントされます。 任意のカラーモ－ドをデフォルト設定として使用したいときは、デフォルト設定の変更で登録できます。（→スキャンして送信のデフォルト設定を変更する） ファイル形式にJPEGを選択したときは、［白黒2値］は［グレースケール］に変換されます。 ファイル形式にTIFFを選択したときは、［白黒2値］に設定されます。 ファイル形式に［OOXML］を選択している場合は、［自動(カラー/グレー)］、［フルカラー］、［グレースケール］でのみ送信できます。

0KCS-0WR