カスタマバーコード用フォント仕様
1 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
1 文字セット仕様（スケーラブルフォント）
iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズのカスタマバーコード用のフォントが持つ文字コード、フォント仕様の詳細は、「フォント仕様一覧」をご参照ください。
なお、カスタマバーコード用のフォントには、ドットフォントはありません。
印字ピッチ
印字ピッチは次の計算式で求められます。

（1） | 文字高さをaポイント、1ポイント＝1/72インチとします。
（2） | 文字高さ（インチ）＝a＊1/72
（3） | 文字高さ＝文字幅
（4） | 文字ピッチ（cpi）＝1インチ/（a/72）＝72/a（cpi）

例）

8ポイントの場合の文字ピッチ | 72/8 | ＝ | 9cpi
9ポイントの場合の文字ピッチ | 72/9 | ＝ | 8cpi
10ポイントの場合の文字ピッチ | 72/10 | ＝ | 7.2cpi
11ポイントの場合の文字ピッチ | 72/11 | ＝ | 6.55cpi（6.54545454. . . . ）

0KCS-1J7