指定した時刻にファクス送信する（タイマー送信）
あらかじめジョブを設定してメモリーに保存しておき、指定した時刻に送信できます。
複数ファクスのジョブが同時に送信時刻に達した場合、文書は下のイラストに示した順番で送信されます。
1.
［ファクス］を押す
2.
宛先を指定→［その他の機能］→［タイマー送信］を押す
3.
～（テンキー）で送信する時刻を入力
時刻は0を含む4桁の数字を入力します。

例： | 7時5分→ 0705
| 23時18分→ 2318

現在時刻よりも前の時刻を設定すると、翌日のその時刻に送信します。

メモ
間違って入力したときは、（クリア）を押して正しい時刻を入力します。 タイマー送信ジョブを中止するには、状況確認／中止画面から行います。（→送信中／待機中のジョブを中止する）

4.
［OK］→［閉じる］を押す

メモ
ファクスのタイマー送信は、最大120ジョブまで予約できます。ただし、送信条件によってはそれよりも少なくなることがあります。おもな例は次のとおりです。 一度に複数の文書を送信したとき 大きなデータサイズの文書を送信したとき ボックスおよび受信トレイで大量にメモリーを使用しているとき タイマー送信指定していないジョブがあるときや指定した宛先によっては、タイマー送信できるジョブは減ることがあります。 タイマー送信が終了すると、自動的にメモリー内の文書は削除されます。 送信時刻を設定したジョブは、送信状況の確認、送信の中止、宛先の変更ができます。（→送信画面からの操作）

0KCS-0LH