UPC短縮バーコードチェックデジット計算方法

1. | UPC短縮コードをメーカーコード＋アイテムコードの6桁目によって表1の6通りの方法でUPC標準コードに変換します。
2. | 以下、JANコードのチェックデジットの計算方法に従って、チェックデジットを求めます。

表1

UPC短縮コード（Eバージョン） |  | UPC標準コード（Aバージョン）
変換 パターン | キャラクタシステム ナンバー （1桁） | メーカーコード＋ アイテムコード（6桁） | チェックデジット （1桁） | キャラクタシステム ナンバー （1桁） | メーカーコード （5桁） | アイテムコード （5桁） | チェックデジット （1桁）
1 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 0 | CD | → | 0 | F1 F2 0 0 0 | 0 0 F3 F4 F5 | CD
2 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 1 | CD | → | 0 | F1 F2 1 0 0 | 00 F3 F4 F5 | CD
3 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 2 | CD | → | 0 | F1 F2 2 0 0 | 0 0 F3 F4 F5 | CD
4 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 3 | CD | → | 0 | F1 F2 F3 0 0 | 0 0 0 F4 F5 | CD
5 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 4 | CD | → | 0 | F1 F2 F3 F4 0 | 0 0 0 0 F5 | CD
6 | 0 | F1 F2 A3 A4 A5 A5※ | CD | → | 0 | F1 F2 F3 F4 F5 | 0 0 0 0 F5 | CD

※A5=5～9

| UPC短縮コード | 0123456 CDの場合
UPC標準コード | 01234500006 CDに変換 （表1のパターン6の変換）

以下、JANコードの計算方法により

ステップ1 | 0＋2＋4＋0＋0＋6＝12
ステップ2 | 12×3＝36
ステップ3 | 1＋3＋5＋0＋0＝9
ステップ4 | 36＋9＝45
ステップ5 | 50－45＝5
CD＝5 | になります。

0KCS-1JL