ページ印字
数字のみ、ハイフン付き数字、総ページ付き数字などのページ番号を付けてプリントします。

重要
本機能は、ボックスに保存したファイルをプリントするときのみ使用できます。

1.
［保存ファイルの利用］→［ボックス］を押す
2.
目的のボックスを選択→目的のファイルを選択→［プリントする］を押す
3.
［プリント設定変更］を押す
4.
［その他の機能］→［ページ印字］を押す
5.
印字の種類を選択
6.
画像の向きと印字位置を選択
画像向き：

［画像向き縦］： | 画像の向きが縦向きになるように用紙にプリントします。
［画像向き横］： | 画像の向きが横向きになるように用紙にプリントします。

画像向き縦 |  | 画像向き横

メモ
印字位置を［部数印字］、［スタンプ］、［日付印字］と同じ位置に設定しているときは、（スタート）を押すと、同じ位置に印字するかを確認する画面が表示されます。

［詳細設定］を押すと、印字位置の調整や両面プリント時のウラ面の印字位置を設定できます。
印字位置を調整するときは、［X］［Y］を押して各印字位置を［－］［＋］で調整したあと［OK］を押します。
両面プリント時にウラ面の印字位置を設定するときは、［オモテ面と反対］または［オモテ面と同じ］を選択して［OK］を押します。
7.
［次へ］を押す→印字の内容を設定
<印字サイズ>ドロップダウンリストを押す→印字サイズを選択
<印字色>ドロップダウンリストを押す→印字色を選択
印字開始数字を～（テンキー）で入力
章付き数字を選択した場合は、左に章番号（1～9999）、右にページ番号（1～9999）を入力します。
総ページ付き数字を選択した場合は、左にページ番号（1～9999）、右に総ページ数（1～20000）を入力します。総ページ数を自動で設定する場合は［自動］を押します。

メモ
［総ページ付き数字］と製本を組み合わせて使用する場合、総ページ数は自動で動作します。

8.
印字内容の詳細を設定するときは、［詳細設定］を押す
詳細設定をしない場合は、手順9に進みます。
桁数を設定する：
ページ印字に文字列を付加する：
桁数を設定する：
［表示桁数］を押す
［－］［＋］を押して桁数を指定→［OK］を押す

メモ
設定できる桁数は、2～5桁までです。 例） ページ番号が10番目で、桁数が2桁の場合： 10 → 10 ページ番号が10番目で、桁数が5桁の場合： 10 → 00010 指定した桁数が、印字する数字の桁数より小さい場合は設定が無効となります。

ページ印字に文字列を付加する：
［文字列付加］を押す
［入力］を押す
文字列を入力→［OK］を押す
［ページ印字/スタンプの文字列登録］に登録されている文字列から選ぶこともできます。（→ページ印字／スタンプの文字列を登録／編集／削除する）
付加する文字列の印字位置を選択→［OK］→［OK］を押す
9.
［OK］→［閉じる］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 ファイル内容や設定の組み合わせによっては、プリントスピードが遅くなる場合があります。

メモ
解像度が600×600 dpiより低い解像度の画像を含むファイルは、ページ印字できません。

0KCS-3YE