送信ジョブリスト
送信ジョブリストは、必要に応じて手動でプリントします。
imageRUNNER ADVANCE C3330でファクスを使用するためにはオプションが必要です。オプションの詳細については「各機能に必要なオプション」を参照してください。
レポートとしてプリントされる項目とその概要は次のとおりです。
受付時刻
送信を受け付けた日付と時刻が24時間表示でプリントされます。ログインサービスにUser Authenticationを設定しているとき、開始時刻の下にログイン時のユーザー名が表示されます。（自動転送などユーザーが特定できないときは表示されません。）
開始時刻
タイマージョブのときのみ、送信が開始される時刻が24時間表示でプリントされます。
相手先アドレス
送信先のアドレスがプリントされます。

メモ
ACCESS MANAGEMENT SYSTEMが有効の場合、一般ユーザーでプリントすると、他ユーザーの「相手先アドレス」は「***」で表示されます。他ユーザーの「相手先アドレス」を表示したいときは、Administratorでログインしてください。

相手先略称
宛先の略称がプリントされます。

メモ
ACCESS MANAGEMENT SYSTEMが有効の場合、一般ユーザーでプリントすると、他ユーザーの「相手先略称」は「***」で表示されます。他ユーザーの「相手先略称」を表示したいときは、Administratorでログインしてください。

受付番号
送信を受け付けたとき、自動的に付けられた番号（4桁）がプリントされます。
通信モード
通信種別と通信サービス名が並べてプリントされます。
通信種別：送信
通信サービス：プリンタ／FTP/SMB/WebDAV／Iファクス／Eメール／ファクス
枚数
送信原稿の枚数がプリントされます。

メモ
送信ジョブリストには、ファクス、Eメール、Iファクス、ファイルサーバーの宛先に送信するジョブが表示されます。 表示桁数を超えると、上位の文字が桁数分表示されます。 本レポートにはコンピューターのファクスドライバーから発行したファクスの送信ジョブは含まれません。

送信状況をプリントする
1.
［状況確認/中止］を押す
2.
［送信］→［ジョブ状況］を押す
3.
ドロップダウンリストを押す→［送信］を選択→［リストプリント］を押す
4.
［はい］を押す
0KCS-02F