埋め込むTLコードの詳細を設定する
ここでは、本機でジョブロック機能を使用するかどうかと、埋め込まれた情報をジョブに影響させるかどうかを設定します。
ジョブロック機能を使用するために必要なオプションについては、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

重要
ジョブロック機能は、出力紙の複製の制限を常に保証するものではありません。全面写真などの出力や、設定の組み合わせによっては、複製の制限や追跡情報が解析できないことがあります。 ジョブロック機能の使用、または使用できなかったことにより生じた損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［共通］→［ジョブロックの動作設定］を押す
3.
各項目を設定→［OK］を押す
<ジョブロック/情報埋込機能を使用>：

［ON］： | 埋め込まれたジョブロック情報を検知し、追加情報を埋め込みます。
［OFF］： | 埋め込まれたジョブロック情報は検知しません。追加情報も埋め込みません。

<ジョブロック機能を使用>：

［ON］： | 情報が埋め込まれた文書をスキャンする際、埋め込まれた情報を検知すると自動的にスキャンジョブを中止します。
［OFF］： | 情報が埋め込まれた文書をスキャンする際、［無条件禁止］情報が埋め込まれた文書であっても、スキャンジョブを実行します。

<2重埋込防止設定>：

［スルー］： | コピー／プリントした文書に情報Aがすでに埋め込まれている場合はそのまま印刷して、今回追加しようとする情報Bの埋め込みは行わずにジョブを実行します。
［ジョブキャンセル］： | コピー／プリントした文書に情報がすでに埋め込まれている場合、ジョブをキャンセルします。

<ジョブロックに影響する機能の制限>：

［ON］： | 埋め込んだ情報を保持するために、TLコードに影響を及ぼす機能*の使用が制限されます。
［OFF］： | 情報が埋め込まれた文書をコピー／スキャン／プリントしようとするときに、TLコードに影響を及ぼす機能*を設定していた場合、ジョブがキャンセルされます。このとき、タッチパネルディスプレーには、<埋め込み情報を検知したため、ジョブを中止しました。>というメッセージが表示されます。 情報が埋め込まれていない文書に対しては、通常どおりにジョブを実行します。

*　ジョブロックに影響を及ぼす機能とは、拡大／縮小、濃度変更や印字変更が伴う、倍率、ページ集約、製本、濃度、ページ印字、部数印字などを設定する機能です。

重要
TLコードが埋め込まれた原稿を、「スキャンして送信」や「スキャンして保存」の機能を使って汎用ファイル形式（PDF、TIFFなど）に変換した場合、埋め込み情報は保持されません。そのため、変換後のファイルをプリントするときは、［ジョブロックの動作設定］で設定した内容は反映されません。 ジョブロック拡張キットに同梱されている情報解析ツールを使用して、埋め込まれている情報を解析することもできます。詳しくは、「情報解析ツール for MEAP」の取扱説明書を参照してください。

0KCS-3EH