上カバー内部の紙づまり処理
紙づまり位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。
1.
排紙部に見えている用紙を取り除きます。

| 1. 排紙部に貼られているラベルの箇所を持ち上げる
2. 見えている用紙を取り除く 用紙が見えない場合は、排紙部内につまっている用紙がないか確認してください。

メモ
ホチキスを設定してプリントしていた場合、ホチキスされる前の出力紙の束は取り除かないでください。（紙づまりを処理したあと、続きから出力されます。）

2.
フィニッシャーの上カバーを開いて、つまっている用紙をすべて取り除きます。

| 1. 上カバーを開く
2. つまっている用紙を取り除く
3. 上カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

3.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面表示は、紙づまりが処理されるまで繰り返されます。

0KCS-3SS