ファイルを送信する
1.
［受信トレイ］→［システムボックス］を押す
2.
［メモリー受信ボックス］を押す
3.
送信するファイルを選択→［送信する］を押す
先頭から32ファイル目まですべて選択する場合は、［全選択(32ファイルまで)］を押します。（ファイルを選択しているときは、［選択解除］に変わります。）

メモ
同時に選択して送信できるファイル数は32ファイルまでです。 一度に送信できるファイルのページ数は999ページまでです。

4.
宛先を指定

宛先がアドレス帳に登録されている： | 参照するアドレス帳により、設定方法は次を参照してください。 スキャンして送信： ローカルアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（ローカル）） リモートアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（リモート）） LDAPサーバーから宛先を検索して指定する（アドレス帳（LDAPサーバー）） ファクス： ローカルアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（ローカル）） リモートアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（リモート）） LDAPサーバーから宛先を検索して指定する（アドレス帳（LDAPサーバー）） ワンタッチボタンを使って宛先を指定する
宛先がワンタッチボタンに登録されている： | Eメール、Iファクス、ファイルサーバー、他のimageRUNNER ADVANCE シリーズのアドバンスドボックス： ワンタッチボタンを使って宛先を指定する ファクス： ワンタッチボタンを使って宛先を指定する
宛先がアドレス帳に登録されていない： | 指定するアドレスまたはサーバーにより、詳しい手順は次を参照してください。 Eメールアドレスを入力して指定する Iファクスアドレスを入力して指定する ファイルサーバーを入力して指定する 新規にファクス番号を入力して指定する
マイフォルダーから指定する： | 送信先をマイフォルダーにする
自分のEメールアドレスを指定する： | 送信先を自分のEメ－ルアドレスにする
Cc、Bccを指定する： | Cc、Bccを設定する（Cc Bcc）

重要
［新規宛先の制限］で新規宛先の入力制限が「ON」に設定されている宛先種別は、新規で宛先を入力できません。すでに登録されている宛先をローカルアドレス帳、リモートアドレス帳、LDAPサーバーから検索、または、ワンタッチから選択してください。（→送信機能の制限）

メモ
一度に送信できる宛先は最大256件です。ただし、グループを宛先として指定した場合は、そこに登録されている各宛先を1件と数えます。 ［送信前に確認画面を表示］が「ON」に設定されているファイルサーバーに送信する場合、パスワードの入力を求める画面が表示されます。その際は、ファイルサーバーのパスワードを入力してください。ただし、グループ宛先に［送信前に確認画面を表示］が「ON」に設定されているファイルサーバーが含まれている場合は、送信することはできません。（→ファイルサーバーのアドレスを登録する） 送信実行後に選択したファイルを削除する場合は、［送信実行後のファイル削除］を押します。 ファイルを送信するときには同時にプリントできません。

5.
ファイル形式ボタンを押す→ファイル形式を選択→［OK］を押す
ファクス、Iファクスを宛先として選択している場合は、この操作は必要ありません。

重要
ファイル形式にはオプションが必要なものがあります。オプションの詳細については、「各機能に必要なオプション」を参照してください。

メモ
ファイル形式の詳細については、「ファイル形式の設定をする」を参照してください。

6.
［その他の機能］を押す→必要に応じた機能を設定→［閉じる］を押す

メモ
その他の機能の詳細については、「スキャンして送信」、「本体でのファクス送受信」を参照してください。

7.
［送信開始］を押す
0KCS-128