用紙サイズ設定命令（PS）
用紙サイズを指定します。

JIS | PS《用紙サイズ（i）》；
16進数 | 50h 53h《用紙サイズ（i）》3Bh

| 《用紙サイズ（i）》
| プロッターIDを7475Aに設定した場合の、用紙サイズを指定します。
値 | 設定内容
0～3 | A3サイズまたはレジャーサイズ
4～127 | A4サイズまたはレターサイズ

| 本エミュレーションモードでは、メニューのプロッターグループの「プロッターID」で［7475A］を設定した場合のみ、印刷する用紙サイズを設定します。7475A以外が設定されている場合、本命令は無効です。 なお、メニューの用紙グループの「原稿用紙サイズ」でISO規格用紙（A4など）が選択されている場合、本命令でA4サイズかA3サイズを設定できます。 また、「原稿用紙サイズ」でANSI規格用紙（レターなど）が選択されている場合、本命令でレターサイズかレジャーサイズを設定できます。 注意事項として以下を追記します。 PS 命令以前に出力データがあり、かつ、現在の用紙サイズを変更する場合は排紙処理を行ないます。 拡大／縮小を行なわない場合 指定した用紙サイズが物理用紙サイズとなります 自動拡大／縮小を行なう場合 指定した用紙サイズが原稿用紙サイズとなり、その原稿用紙から出力用紙への拡大／縮小を行います 拡大／縮小率指定の場合 指定した用紙サイズをそのときの拡大／縮小率で拡大／縮小し、出力用紙サイズで印刷します

| 「作図データのサイズを設定する（原稿用紙サイズ）」

0KCS-24F