ページフォーマットの種類
本エミュレーションモードの7種類のページフォーマットについて説明します。それぞれのページフォーマットでは、IBM5577プリンターと同等の印字結果を得られるように、印字データの縮小方法や、印字領域などが決められています。
なお、用紙の上下、左右5 mmの範囲には印字できません。この余白を除いた印字可能な範囲を「有効印字領域」といいます。各ページフォーマットでは、この有効印字領域内に、IBM5577用に作成された印字データが収まるように、それぞれ印字領域が定められています（設定によって、実際の印字領域は有効印字領域内で変更可能です）。

| ページフォーマットはメニューの「ページフォーマット」で設定します。 「ページフォーマットを設定する（ページフォーマット）」

実寸で縦に印刷する【実寸縦：Fmode 1】
実寸で横に印刷する【実寸横：Fmode 2】
連続用紙（10×11インチ）をA4縦に印刷する【10インチ→A4縦：Fmode 3】
連続用紙（15×11インチ）をA4横に印刷する【15インチ→A4横：Fmode 4】
連続用紙（15×11インチ）をB4横に印刷する【15インチ→B4横：Fmode 6】
カット紙B4をA4縦に印刷する【B4→A4縦：Fmode 7】
カット紙B4をA4横に印刷する【B4→A4横：Fmode 8】
0KCS-2EF