用紙種類の管理設定をする
登録されている用紙種類以外の用紙を200個まで名称をつけて登録／編集できます。
［用紙種類の管理設定］の画面表示について
次のアイコンは、それぞれ次の意味を示しています。
：［複製］から登録して、設定を変更していない用紙
：［複製］から登録して、設定を変更した用紙
ドロップダウンリストで、表示する用紙種類を選択できます。
［すべて］：基本用紙とユーザー設定用紙のすべての用紙種類を表示する
［基本用紙］：基本用紙のみを表示する
［ユーザー設定用紙］：ユーザー設定用紙のみを表示する

メモ
編集できるのは、ユーザーが設定したユーザー設定用紙のみです。 プリントやコピーに使用中の用紙については、詳細情報を変更できません。 リストのソートドロップダウンリストで、登録順、名称順、坪量順にリストの並べ替えができます。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［用紙設定］→［用紙種類の管理設定］を押す
ユーザー定義の用紙種類を登録：
ユーザー設定用紙の名称を変更：
ユーザー設定用紙の坪量を変更：
ユーザー設定用紙の表面性を変更：
ユーザー設定用紙の特徴を変更：
ユーザー設定用紙の色を変更：
ユーザー設定用紙のクリープ（ずれ）補正量を変更：
ユーザー設定の用紙種類を削除：
ユーザー定義の用紙種類を登録：
登録する用紙種類と最も近い特性を持つ用紙種類をリストで選択→［複製］を押す
任意の名称を入力→［OK］を押す

メモ
ユーザー設定用紙を登録する場合は、必ず名称を変更してください。デフォルトで登録されている用紙種類の設定内容は変更できません。

ユーザー設定用紙の名称を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<名称>の［変更］を押す
名称を入力→［OK］を押す
［OK］を押す
ユーザー設定用紙の坪量を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<坪量>の［変更］を押す
［－］［＋］で坪量を設定→［OK］を押す
［OK］を押す

重要
用紙の坪量と異なる値を入力すると、紙づまりや画像不良が発生する可能性があります。

ユーザー設定用紙の表面性を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<表面性>の［変更］を押す
表面性を選択→［OK］を押す
［OK］を押す

重要
用紙の表面性と異なる表面性を選択すると、紙づまりや画像不良が発生する可能性があります。

ユーザー設定用紙の特徴を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<特徴>の［変更］を押す
用紙の特徴を選択→［OK］を押す
［OK］を押す

重要
用紙の特徴と異なる特徴を選択すると、紙づまりや画像不良が発生する可能性があります。

ユーザー設定用紙の色を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<色>の［変更］を押す
用紙の色を選択→［OK］を押す
［OK］を押す

重要
用紙の色と異なる色を選択すると、紙づまりや画像不良が発生する可能性があります。

ユーザー設定用紙のクリープ（ずれ）補正量を変更：
リストから編集する用紙種類を選択→［詳細/編集］を押す
<クリープ (ずれ) 補正量の調整>の［変更］を押す
を押して補正量を調整→［OK］を押す
［OK］を押す

メモ
クリープ（ずれ）に関しては、「小冊子になるようコピーする（製本）」を参照してください。 ここで設定した値は、選択中の用紙種類を使用して製本コピー／プリントを行う際に、［クリープ(ずれ) 補正］を自動で行った場合の初期値となります。

ユーザー設定の用紙種類を削除：
削除する用紙種類を選択→［削除］を押す
［はい］を押す
3.
［OK］を押す

メモ
削除できるのは、ユーザーが設定したユーザー設定用紙のみです。

0KCS-04X