ファクス
受信した画像を一時保存して閲覧する
ダイレクトメール（広告FAX）への対策
受信したファクスを自動転送できるようにする
受信したファクスをコンピューターへ自動転送できるようにする
モバイルコンピューターへの転送
ファクス受信文書の振り分け
転送エラージョブの処理
送信したファクス文書が無事届いたか確認する
サーバー上のファクスを利用する
ファクス受信～imageRUNNER ADVANCEへの保存が可能～
ファクス受信ソリューションの代表的なものは、ペーパーレスです。受信文書を電子化して紙を減らすことにより、紙のコスト削減、電子文書管理、受信データの再利用などユーザーの様々な課題解決に対応できます。
ペーパーレスの第一ステップは、imageRUNNER ADVANCEのシステムボックスです。システムボックスとは、ファクス・インターネットファクス・イントラネットファクス文書をメモリー受信して一時的に保存するためのハードディスクです。受信した文書は、以下のことができるようになります。
システムボックスの特長
システムボックスの格納領域は「メモリー受信ボックス」と呼ばれます。すべてのメモリー受信ボックスは「メモリー受信ボックス」1箇所に集まるため、一元管理ができます。
蓄積文書数は、ハードディスクの空容量に依存します。最大2000文書または6000ページまで蓄積できます。この数値は、ハードディスクをシステムボックス以外の用途で使用しない場合に限ります。
システムボックス内の受信文書は、独自のファイル形式で保存されています。
システムボックスのメリット
プリント不要なファクス受信は、コンピューター上で閲覧後、紙出力をせずに削除できるため、紙代、トナー代、保守等ランニングコストを節約できる。
席を離れずファクス内容を確認できるので、作業効率が向上する。
複数の人がコンピューターで受信文書を共有できるため、必要な人が必要に応じて自ら閲覧できる。
消耗品が切れても受信文書をコンピューターで閲覧できるので、急ぎの場合も安心。
0KCS-3HC