LIPS内蔵フォント（LIPS Vプリンターのみ）
文字セットの属性について
LIPS II+内蔵フォント一覧
LIPS III/IV内蔵フォント一覧

重要
LIPS内蔵フォントは、LIPS LXには対応していません。

文字セットの属性について
各文字セットは、次のような属性があります。
書体
書体には、「明朝体」「ゴシック体」「ラインプリンター」「ガーランド」など多数の種類があります。
グラフィックセット
あるグラフィックセットを選択すると、文字コードに対応するフォントパターンが決まります。グラフィックセットには、「ROMA」「KATA」「HIRA」といった各国語の文字に対応したものや、「N_hKEI」といった罫線や記号などがあります。
文字ピッチ
文字をプリントする間隔です。固定ピッチでは、単位は「cpi（１インチあたりの文字数）」で示され、コマンドで固定した文字ピッチでプリントされます。「プロポーショナル」の文字ピッチは固定ピッチではなく、各文字によって異なります。
サイズ
文字の大きさを文字の高さで示します。単位は「ポイント」で示します。１ポイントは約0.35mm（1/72インチ）です。「スケーラブル」のときは、属性として一定の文字サイズはありません。
スタイル
スタイルには「直立体（Upright）」と「イタリック体（Italic）」があります。
太さ
文字の太さには「標準（Medium）」「ボールド（Bold）」「ライト（Light）」があります。
LIPS II+内蔵フォント一覧
文字セット名称のあとにグラフィックセットを付けて使用します。
例）ALP10.XXX→ALP10.ROMA
１バイトビットマップフォント

書体名 | 文字セット名称 | グラフィックセット | 文字ピッチ | サイズ | スタイル | 太さ
ラインプリンター | ALP10.XXX | ROMA N_USA N_JPN | 10.00 | 12.00 | 直立体 | 標準
ALP15.XXX | 15.00 | 7.20
ALP1125.XXX | 11.25 | 9.60
明朝体 | A1244M.XXX | ROMA N_USA N_JPN KATA HIRA N_hKEI | 20.00 | 7.20 | 直立体 | 標準
A1632M.XXX | 15.00 | 9.60
A2040M.XXX | 12.00 | 12.00
A2412M.XXX | ROMA N_USA N_JPN KATA | 10.00 | 3.60
A3216M.XXX | 7.50 | 4.80
A4020M.XXX | 6.00 | 6.00
ゴシック体 | A1224G.XXX | ROMA N_USA N_JPN KATA HIRA N_hKEI | 20.00 | 7.20 | 直立体 | 標準
A1632G.XXX | 15.00 | 9.60
A2040G.XXX | 12.00 | 12.00
A2412G.XXX | ROMA N_USA N_JPN KATA | 10.00 | 3.60
A3216G.XXX | 7.50 | 4.80
A4020G.XXX | 6.00 | 6.00
Garland | Garland10.XXX | ROMA N_JPN N/USA N/GER N/SWD N/JPN N/UK N_UK N/USA N/SWD N/JPN N/GER N/KATA N/HIRA N/GRF | 10.00 | 10.80 | 直立体 | 標準
Garland12.XXX | 12.00
Garland17.XXX | 17.15
GarlandPS11.XXX | プロポーショナル

２バイトビットマップフォント

書体名 | 文字セット名称 | グラフィックセット | 文字ピッチ | サイズ | スタイル | 太さ
明朝体 | K24M.XXX | J78 J83 | 10.00 | 7.20 | 直立体 | 標準
K32M.XXX | 7.50 | 9.60
K40M.XXX | 6.00 | 12.00
ゴシック体 | K24G.XXX | 10.00 | 7.20
K32M.XXX | 7.50 | 9.60
K40M.XXX | 6.00 | 12.00

LIPS III/IV内蔵フォント一覧
文字セット名称のあとにグラフィックセットを付けて使用します。
例）Ncourier10.XXX→Ncourier10.ISO_UK
グラフィックセットの「<1>～ <6>」については、3番目の表を参照してください。
１バイトビットマップフォント

書体名 | 文字セット名称 | グラフィックセット | 文字ピッチ | サイズ | スタイル | 太さ
Courier | Ncourier10.XXX | *<1><2><3><4> | 10.00 | 12.00 | 直立体 | 標準
Ncourier10I.XXX | イタリック体
Ncourier10B.XXX | 直立体 | ボールド
Ncourier15.XXX | *<1><2><3> | 15.00 | 8.16 | 標準
Ncourier17.XXX | *<4> | 16.66 | 8.16
Ncourier20.XXX | *<1><2><3> | 20.00 | 7.20
*<4> | 13.60 | 8.16

１バイトスケーラブルフォント

書体名 | 文字セット名称 | グラフィックセット | 文字ピッチ | サイズ | スタイル | 太さ
明朝体 | Mincho-Medium-H.XXX | ROMA KATA HIRA | 固定 | スケーラブル | 直立体 | 標準
Mincho-Medium-HPS.XXX | ROMA KATA | プロポーショナル
ゴシック体 | Gothic-Medium-H.XXX | ROMA KATA HIRA | 固定 | スケーラブル | 直立体 | 標準
Gothic-Medium-HPS.XXX | ROMA KATA | プロポーショナル
丸ゴシック体 | RoundGothic-Light-H.XXX | ROMA KATA HIRA | 固定 | スケーラブル | 直立体 | ライト
ラインプリンター | LinePrinter-Bold.XXX | ROMA KATA | 固定 | スケーラブル | 直立体 | ボールド
Courier | Ncourier.XXX | *<1><2><3><5><6> | 固定 | スケーラブル | 直立体 | 標準
Ncourier-Bold.XXX | ボールド
Ncourier-Italic.XXX | イタリック体 | 標準
Ncourier-BoldItalic.XXX | ボールド
Swiss | Swiss.XXX | *<1><2><3><5><6> | プロポーショナル | スケーラブル | 直立体 | 標準
Swiss-Bold.XXX | ボールド
Swiss-Oblique.XXX | イタリック体 | 標準
Swiss-BoldOblique.XXX | ボールド
Douch | Douch-Roman.XXX | *<1><2><3><5><6> | プロポーショナル | スケーラブル | 直立体 | 標準
Douch-Bold.XXX | ボールド
Douch-Italic.XXX | イタリック体 | 標準
Douch-BoldItalic.XXX | ボールド
Symbol | Symbol.XXX | SYML SYMR | プロポーショナル | スケーラブル | 直立体 | 標準

１バイトビットマップフォント表と１バイトスケーラブルフォント表の「*<1>～<6>」の部分には、次のようなグラフィックセットが入ります。

<1> | ISO_UK ISO_USA ISO_S/F ISO_N/D ISO_JPN ISO_GER ISO_FRC ISO_ITY ISO_SPN
<2> | 88_UK 92_NL 92_UK 92_SWD 92_GER 92_FRC 96M_UK 96M_USA 96M_S/F 96M_N/D 96M_GER 96M_FRC 96X_USA 96P_UK 96P_USA 96P_S/F 96P_NOR 96P_GER 96P_FRC
<3> | CN_CND CN_NL CN_SWS CN_UK CN_USA CN_SWD CN_N/D CN_JPN CN_GER CN_FRC
<4> | IBMR1 IBMR2 IBM850 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBML
<5> | IBMR1 IBMR2 IBM850 IBM819 IBMP IBM860 IBM863 IBM865 IBM1004 IBML IBML2 Win31L Win31R TURKISH
<6> | PSR PSL

２バイトスケーラブルフォント

書体名 | 文字セット名称 | グラフィックセット | 文字ピッチ | サイズ | スタイル | 太さ
明朝体 | Mincho-Medium.XXX | J78 J90 | 固定 | スケーラブル | 直立体 | 標準
Mincho-Medium-PS.XXX | プロポーショナル
角ゴシック体 | Gothic-Medium.XXX | J78 J90 | 固定 | スケーラブル | 直立体 | 標準
Gothic-Medium-PS.XXX | プロポーショナル
丸ゴシック体 | RoundGothic-Light.XXX | J78 J90 | 固定 | スケーラブル | 直立体 | ライト

0KCS-1FW