絶対座標円弧プロット命令（AA）
指定する絶対座標を中心とし、現在のペン位置が始点となる円弧を描きます。

JIS | AA<X座標（sd）>，<Y座標（sd）>，<中心角（sd）>《，分解能（sd）》；
16進数 | 41h 41h<X座標（sd）>2Ch<Y座標（sd）>2Ch<中心角（sd）>《2Ch 分解能（sd）》3Bh

| <X座標（sd）><Y座標（sd）>
円弧の中心点を絶対座標で指定します。
<中心角（sd）>
円弧の角度を指定します。正の値を指定すると現在のペン位置から反時計方向、負の値を指定すると時計方向に描きます。
《分解能（sd）》
円弧の滑らかさを指定します。円弧は実際はいくつかの直線（弦）に分けて描かれます。この弦の長さを分解能モード（角度／偏倚）に従って指定します。
省略値： | 5度（角度モード）
| 円弧は、直前のペン状態（UP／DOWN）と現在のペンの種類で描かれます。 円弧は現在のウィンドウ内にのみ描きますが、中心座標は作図範囲内である必要はありません。
| ペン移動命令（絶対座標）（PA） PA

0KCS-22U