ホチキスユニット針ケースの交換（中綴じフィニッシャー・U1）
中綴じフィニッシャー・U1でホチキスユニットのカートリッジの針が残り少なくなり、針ケースの交換が必要になると、タッチパネルディスプレーに針ケースの交換を促す画面が表示されます。次の手順に従って、ホチキスユニット針ケースを交換してください。

重要
針ケースの針を束ねているオレンジ色のテープは、針カートリッジにセットしてから外してください。

メモ
中綴じフィニッシャー・U1はオプションです。 針ケースは、針がなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。 針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。

1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
針カートリッジを引き出します。

| 1.緑色の部分をつまんで持ち上げて、ロックを外す
2.針カートリッジを引き出す

3.
針カートリッジから、空の針ケースを取り出します。

| 1.針カートリッジ両側面にある「PUSH」部分を押す
| 2.透明の部分を引き上げる
3.空の針ケースを取り出す

4.
新しい針ケースを箱から取り出します。

重要
針をとめているタグがついたテープは、カートリッジにセットする前にはがさないでください。

5.
針カートリッジに、新しい針ケースを取り付けます。

| 1.新しい針ケースをセットする
2.透明の部分を押し下げる
3.テープのタグを持ってまっすぐに引き抜く

重要
一度にセットできる針ケースは1個までです。 斜めに引くとテープが途中で切れる恐れがあります。必ずまっすぐ引き抜いてください。

6.
針カートリッジをフィニッシャーに差し込んだあと、下方向へしっかりと押し込みます。
7.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると、自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0KCS-3SA