カラーモードを切り替える（カラー選択）
読み込むときのカラーモードを設定します。
カラーモードの種類
ボックスの場合
自動(カラー/白黒)
原稿がカラー原稿か白黒原稿かを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラー原稿がセットされたときはフルカラーモードで、白黒原稿がセットされたときは白黒モードで読み込みます。
フルカラー
読み込む原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、フルカラーモードで読み込みます。
白黒
読み込む原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、白黒モードで読み込みます。白黒の間のグラデーションを使用します。
*1 原稿
*2 読み込み
ネットワーク／メモリーメディアの場合
自動(カラー/グレー)
原稿がカラー原稿か白黒原稿かを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラー原稿がセットされたときはフルカラーモードで、白黒原稿がセットされたときはグレースケールモードで読み込みます。
自動(カラー/白黒)
原稿がカラー原稿か白黒原稿かを認識して、自動的にモードを切り替えます。カラー原稿がセットされたときはフルカラーモードで、白黒原稿がセットされたときは白黒2値モードで読み込みます。
フルカラー
読み込む原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、フルカラーモードで読み込みます。
グレースケール
読み込む原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、グレースケールモードで読み込みます。白黒の間のグラデーションを使用します。
*1 原稿
*2 読み込み
白黒2値
読み込む原稿がカラー原稿か白黒原稿かにかかわらず、白と黒の2色を使用します。
*1 原稿
*2 読み込み
格納場所としてメモリーメディアを選択するときを例に説明します。
1.
［スキャンして保存］→［メモリーメディア］を押す
2.
メモリーメディアを選択→保存先となる階層を選択→［原稿読込する］を押す
3.
［カラー選択］を押す→カラーモードを選択→［OK］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については「機能組み合わせ表」を参照してください。 ［自動(カラー/グレー)］と［自動(カラー/白黒)］を設定したときに、原稿にカラー部分があればフルカラーモードで読み込みます。ただし、次の原稿は、グレーモードまたは白黒モードで読み込むことがあります。このときは、［フルカラー］に切り替えてください。 カラー部分が微小の原稿 黒に近い色の原稿 淡い色の原稿 フィーダーにセットしたときに、読み込む面の図で示した範囲のみにカラー部分がある原稿

メモ
フルカラーモードで読み込んだときは、白黒原稿もカラースキャンとしてカウントされます。 任意のカラーモードをデフォルト設定として使用したいときは、デフォルト設定の変更で登録できます。（→スキャンして保存の設定をする）

0KCS-0YJ