プリンターの接続方法（FTP）
FTPを使用して印刷する手順は、次のとおりです。
1.
本製品のFTPサーバーにログイン→コマンドプロンプトを起動→次のコマンドを使用
ユーザー名、パスワードについては、「TCP/IPv4とTCP/IPv6に共通の設定」の手順6を参照してください。
実行するコマンド
1. ftp> bin ← ファイルタイプをIMAGE（BINARY）に変更
印刷するデータがテキストファイルの場合でも、ファイルタイプをIMAGE（BINARY）に変更してください。
2. ftp> put <ファイル名> ← 印刷するファイルをアップロード
3. ftp> bye ← FTPサーバーからログアウト
UNIXでのコマンド実行例は、次のとおりです。
1. U:> ftp 172.24.176.244 ← サーバーへの接続
Connected to 172.24.176.244.
220 Connection established.
2. Name (172.24.176.244:none): user_name ← ユーザー名の入力
331 Password required to login.
3. Password: ← パスワードの入力
230 User user_name logged in.
4. ftp> bin ← ファイルタイプ指定
200 Type set to IMAGE (binary).
5. ftp> put print.txt ← 印刷ファイルをアップロード
200 PORT command successful.
150 Opened BINARY data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
6. ftp> bye ← FTPサーバーからログアウト
221 Server closing down connection.

重要
FTPサーバーに同時にログインできるクライアント数は3つまでです。 FTPサーバー上のファイルの操作（ファイル名の変更や削除など）に、FTPのコマンドは使用できません。

0KCS-35R