ユーザーページの登録（[ESX] 01h 00h 02h h）
オーバーレイ印字するユーザー独自のフォームデータを指定のユーザーページに登録します。

JIS | ESX 01h 00h 02h h［ユーザーページ番号（1バイト）］
16進数 | 1Bh 7Eh 01h 00h 02h 68h［ユーザーページ番号（1バイト）］

| ［ユーザーページ番号（1バイト）］
| フォームデータを登録するユーザーページを指定します。
値 | 設定内容
00h | ユーザーページ1にフォームを登録します。
01h | ユーザーページ2にフォームを登録します。

| 登録したフォームデータをジョブ（一連の印刷処理）が終わった時点で削除するか、iRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの電源をオフにするまで削除しないかは、メニューの「登録レベル」で選択できます。 ユーザーページの登録を開始すると、パラメータリセット処理が行われ、制御命令で設定したすべての印字パラメータが初期化されます。

| すでにフォームを登録したユーザーページに、新たにフォームを登録した場合、以前のフォームデータは消去されます。

| 「ページオーバーレイ機能」 「登録データの削除方法を設定する（登録レベル）」

0KCS-2RL