ファクス送信する
ファクスドライバーを使用してファクス送信する、基本的な操作の流れを説明します。

メモ
ファクス送信の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

1.
アプリケーションソフトウェアのメニューから［印刷］を選択
2.
お使いのファクスを選択→［印刷］（または［OK］）をクリック

メモ
Windows 8/Server 2012でWindowsストアアプリからファクス送信する場合は、画面右側のチャームを表示したあと、［デバイ ス］→お使いのファクス→［印刷］（Windows 8.1の場合、［デバイ ス］→［印刷］→お使いのファクス→［印刷］）をタップします。「印刷するには入力が必要です。デスクトップへ移動します。」というメッセージが表示されたら、デスクトップへ移動して、手順3に進みます。

3.
［ファクス送信設定］ダイアログボックスで、宛先を指定
直接入力する：
アドレス帳から指定する：
直接入力する：
［宛先入力］タブを選択
通信モードとファクス番号を指定
［通信モード］：［G3/G4］が選択されていることを確認
［ファクス番号/URI］：［ファクス番号］が選択されていることを確認
［ファクス番号］：ファクス番号を入力

メモ
［特別］タブ-［セキュリティー設定］-［宛先の設定時にファクス番号/URIを確認入力する］を設定している場合、［ファクス番号の確認入力］にファクス番号の確認入力を行います。詳しくはヘルプを参照してください。（→「ヘルプを表示する」） お使いの機種では、URIを指定してファクス送信できません。

アドレス帳から指定する：
［宛先選択］タブで、［アドレス帳の一覧］からアドレス帳を選択
宛先を選択→［宛先一覧に追加］をクリック

メモ
［宛先表の検索］で宛先の絞り込みや検索ができます。 ［アドレス帳の編集］をクリックして、アドレス帳を編集できます。 ［宛先の追加］/［宛先の編集］をクリックして、アドレス帳を使用せずに、宛先の新規追加/編集ができます。 アドレス帳の使い方については「個人のアドレスを登録する」、「グループを登録する」、「アドレス帳をインポートする」、「アドレス帳をエクスポートする」、または「アドレス帳の保存先を変更する」を参照してください。

4.
送信オプションを設定する場合には、［詳細設定］ダイアログボックスを表示して設定
5.
カバーシートを添付する場合には、［カバーシート］ダイアログボックスを表示して設定→［OK］をクリック

メモ
カバーシートの添付については、「カバーシートを添付する」を参照してください。

6.
送信イメージを保存する場合には、［送信イメージを保存する］を選択
7.
［送信］をクリック
ファクス送信が始まります。

メモ
お使いの機種によっては、本体の状況確認／中止画面からファクス送信を中止することもできます。（→「状況確認/中止」） 画面の右下にあるタスクトレイにプリンターアイコンが表示されている場合、コンピューターからファクス送信を中止できます。中止するには、プリンターアイコンをダブルクリックしたあと、中止したいファイル名→［ドキュメント］→［キャンセル］をクリックします。 アドレス帳の保存先フォルダーにアクセス権限がない場合には、アドレス帳の参照、編集を行えません。その場合は、アクセス権限のあるユーザーでログオンするか、［アドレス帳の編集］タブで［フォルダー指定］をクリックして、アドレス帳の保存先を、書き込み権限のある［マイドキュメント］フォルダーなどに変更してください。アドレス帳の保存先の変更方法については、「アドレス帳の保存先を変更する」を参照してください。 一度に送信可能な宛先件数は、カバーシートの添付条件により異なります。詳しくはヘルプを参照してください。（→「ヘルプを表示する」） お使いのOS、ファクスドライバーのバージョンによって画面が異なることがあります。

0KCS-46J