分割してセットした原稿を一度にコピーする（連続読込）
一度にすべての原稿をセットできないときに、数回に分けて原稿をセットして、読み込みだけを先に行うことができます。フィーダーと原稿台ガラスを併用して読み込むこともできます。読み込みがすべて終了したあとにまとめてコピーします。
1.
［コピー］を押す
2.
［その他の機能］→［連続読込］→［閉じる］を押す
3.
（スタート）を押す

メモ
読み込みを中止するには、［中止］または（ストップ）を押します。

4.
前の読み込みが終了→次の原稿をセット→（スタート）を押す
次の原稿を設定変更して読み込むときは、［設定変更］を押します。設定の変更は、（スタート）を押す前に行います。
［設定変更］を押すと、次の設定を変更できます。
カラー選択：→カラーと白黒の切り替えについて（カラー選択）
倍率：→倍率変更をする、ミリ（mm）単位で指定して拡大／縮小する（長さで指定）、タテ倍率とヨコ倍率を指定して拡大／縮小する（XY独立ズーム）
両面原稿：→両面にコピーする（両面）
濃度：→濃度を任意に調節する、下地の画質を調整する（背景調整）
原稿の種類：→原稿の種類を選択する
5.
最後の原稿の読み込みが終了→［コピー開始］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 フィーダーを使用して読み込んだときは、読み込みが終了した原稿を順次原稿排紙部から取り除いてください。 ［設定変更］で利用できる機能以外は連続読み込み中に設定を変更できません。必要なモードはあらかじめ設定してください。また、［ページ集約］を設定したとき、[カラー選択]、［倍率］、［濃度］の変更はできません。 次の原稿の読み込み前（ジョブとジョブの間）に、部数、両面原稿、原稿の種類、濃度、カラー選択の設定または変更ができます。

メモ
異なるサイズの原稿をフィーダーにセットしたときは、［原稿サイズ混載］を設定しておきます。（→異なるサイズの原稿を一度にコピーする（原稿サイズ混載）） 片面原稿と両面原稿をまとめて両面コピーするときは、最初にセットした原稿が片面ならば［片面両面］、両面原稿であれば、［両面両面］を設定し、原稿を取り替えるごとに［両面原稿］の設定、解除を行ってください。

0KCS-3U7