管理者の設定可能項目一覧（リモートUI）
管理者を設定した場合、設定／登録からの各種設定の操作を管理者に限定し、一般ユーザーの操作を制限できます。操作可能な項目は、管理者の種類によって異なります。ここでは、それぞれの管理者が操作できる設定／登録の項目を紹介します。
環境設定
ファンクション設定
宛先設定
管理設定

重要
管理者の種類については「本製品における管理者設定について」を参照してください。

環境設定
管理者を設定した場合、環境設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：設定可能
×：設定不可

設定/登録 | Administrator／システム管理者 | NetworkAdmin | DeviceAdmin
［デバイスの再起動］ |  |  |
［設定の反映］ |  |  |
［用紙設定］ | 用紙設定 |  |  |
用紙種類の管理設定 |  | × |
［タイマー/電力設定］ | 日付/時刻設定 |  | × | ×
時刻の形式 |  | × | ×
主電源ON時の高速起動 |  | × | ×
タイマー/電力設定 |  |  |
オートクリア移行時間の制限 |  | × | ×
［ネットワーク］ | レポート出力 |  |  |
TCP/IP設定
IPv4設定 |  |  | ×
IPv6設定 |  |  | ×
WINS設定 |  |  | ×
コンピューター名/ワークグループ名の設定 |  |  | ×
LPD印刷の設定 |  |  | ×
RAW印刷の設定 |  |  | ×
SNTP設定 |  |  | ×
FTP印刷の設定 |  |  | ×
WSD設定 |  |  | ×
FTPのPASVモード設定 |  |  | ×
BMLinkS設定 |  |  | ×
IPP印刷の設定 |  |  | ×
Network Link Scan設定 |  |  | ×
マルチキャスト探索設定 |  |  | ×
HTTP設定 |  |  | ×
SSL設定 |  |  | ×
プロキシー設定 |  |  | ×
部門別ID管理の暗証番号確認設定 |  |  | ×
IPSec設定 |  |  | ×
AppleTalk設定 |  |  | ×
SNMP設定 |  |  | ×
専用ポート設定 |  |  | ×
スプール機能の使用 |  |  | ×
起動時の接続待機時間設定 |  |  | ×
Ethernetドライバー設定 |  |  | ×
IEEE 802.1X設定 |  |  | ×
AirPrint設定 |  |  | ×
ファイアウォール設定
IPv4アドレスフィルター |  |  | ×
IPv6アドレスフィルター |  |  | ×
MACアドレスフィルター |  |  | ×
IPアドレスブロック履歴 |  |  | ×
［外部インターフェイス］ | USB設定 |  | × | ×

ファンクション設定
管理者を設定した場合、ファンクション設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：設定可能
×：設定不可

設定/登録 | Administrator／システム管理者 | NetworkAdmin | DeviceAdmin
［共通］ | 給紙動作
用紙カセット自動選択/「カラー選択」による用紙カセット自動選択 |  |  |
給紙方法切替 |  |  |
ジョブ中断時のタイムアウト |  |  |
排紙動作
排紙トレイの設定 |  |  |
ジョブ間シフト |  |  |
ジョブ間仕切紙 |  |  |
部数間仕切紙 |  |  |
印刷動作
プリント優先順位 |  |  |
カラー自動判定>白黒時の文字/写真優先 |  |  |
レポート出力のデフォルト設定 |  |  |
ページ印字/スタンプの文字列登録 |  |  |
部数印字拡張の設定 |  | × |
地紋印字/ジョブロックの設定*1 |  | × |
スキャン動作
フィーダー紙づまり発生時の再開方法 |  |  |
原稿読み取り時の静音設定 |  |  |
LTRR/STMT原稿の区別 |  |  |
リモートスキャン時のガンマ値 |  |  |
ファイル生成
高圧縮時の画質レベル |  |  |
OCR(文字認識)設定 |  |  |
アウトライン設定 |  |  |
OOXML設定 |  |  |
Wordファイル画像設定 |  |  |
PDFの下限バージョン指定 |  |  |
PDFをPDF/A準拠にする |  |  |
PDFをWeb表示用に最適化 |  |  |
暗号化PDFの256-bit AES設定 |  |  |
タイムスタンプ設定 |  |  |
Rights Managementサーバー設定 |  |  |
ジョブロックの動作設定 |  | × |
認証方式設定 |  | × |
［コピー］ | コピーのカラー選択設定 |  | × |
［プリンター］ | レポート出力 |  |  |
仕様設定 |  |  |
LIPS/エミュレーション設定 |  |  |
PCL設定 |  |  |
PS設定 |  |  |
Imaging |  |  |
PDF |  |  |
XPS |  |  |
プリンタージョブの制限 |  | × |
ページ記述言語選択(プラグ&プレイ) |  | × |
セキュアプリント |  | × |
［送信］ | レポート出力 |  |  |
共通設定 |  | *2 | *2
送信結果レポート/通信管理レポート*3 |  |  |
ネットワーク設定-Eメール/Ｉ ファクス設定 |  |  |
通信管理設定-Eメール/I ファクス設定 |  | × |
新規宛先の制限 |  | × |
よく使う設定 |  |  |
Eメール送信を「自分へ送信」のみにする |  | × |
ファイル送信を「マイフォルダー」のみにする |  | × |
送信先の制限 |  | × |
送信機能設定-ファクス設定 |  | *2 | *2
発信人の名称登録 |  |  |
ファクス送信結果レポート/ファクス通信管理レポート*4 |  | × |
回線設定 |  | × |
通信管理設定-ファクス設定 |  | × |
ファクス番号入力時の確認入力 |  | × |
ファクスドライバーからの送信を許可 |  | × |
リモートファクス送信設定 |  |  |
［受信/転送］ | レポート出力 |  |  |
共通設定 |  | *2 | *2
分割受信タイムアウト/受信エラーは必ず通知 |  | × |
転送設定 |  | × |
メモリー受信設定 |  | × |
ファクス設定-受信機能設定 |  |  |
ファクス受信結果レポート/ファクスボックス受信レポート |  |  |
受信スタートスピード/受信パスワード |  | × |
ナンバーディスプレイ設定 |  | × |
［ファイル保存/利用］ | ボックス一括設定 |  | × |
ボックスのセキュリティー設定 |  | × |
ネットワーク設定
ネットワークプレース設定 |  |  |
外部参照時の通信プロトコル |  |  |
ネットワークアクセス時の証明書確認設定 |  | × | ×
メモリーメディア設定 |  | × |

*1 オプションの装着状態によって名称が異なります。
*2 一部表示されない項目があります。
*3 NetworkAdminは通信管理レポートのみ表示されます。
*4 NetworkAdminはファクス通信管理レポートのみ表示されます。
宛先設定
管理者を設定した場合、宛先設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：設定可能
×：設定不可

設定/登録 | Administrator／システム管理者 | NetworkAdmin | DeviceAdmin
［宛先表リスト(レポート出力)］ |  |  |
［アドレス帳の暗証番号］ |  | × | ×
［アドレス帳のアクセス番号管理］ |  | × | ×
［アドレス帳のエクスポート設定］ |  | × | ×
［LDAPサーバーの登録］ |  |  |
［LDAP検索属性の登録/編集］ |  |  |
［リモートアドレス帳取得設定］ |  |  |

管理設定
管理者を設定した場合、管理設定で管理者のみが設定できる項目は次のとおりです。
：設定可能
×：設定不可

設定/登録 | Administrator／システム管理者 | NetworkAdmin | DeviceAdmin
［ユーザー管理］ | 認証管理 |  | * | *
システム管理者情報/サービス担当者情報の設定 |  | × | ×
部門別ID管理 |  | × | ×
［デバイス管理］ | デバイス情報の設定 |  | × | ×
証明書設定
鍵と証明書設定 |  |  |
CA証明書設定 |  |  |
証明書失効リスト(CRL)設定 |  |  |
認証前のジョブ状況の表示 |  | × | ×
認証ユーザー以外のジョブ操作制限設定 |  | × | ×
ジョブ履歴の表示 |  | × | ×
監査ログを取得 |  | × | ×
監査ログのエクスポート/クリア |  | × | ×
ネットワーク経由の認証ログ設定 |  | × | ×
| キー操作ログの保存設定 |  | × | ×
| リモートシャットダウン |  |  |
［ライセンス/その他］ | 掲示板/サポートリンク |  | × | ×
リモートUI設定 |  | × | ×
リモートオペレーション設定 |  | × | ×
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM設定 |  | × | ×
MEAP設定 |  | × | ×
ソフトウェアの登録/更新 |  | × | ×
［データ管理］ | データ完全消去設定 |  | × | ×
一括インポート/エクスポート |  | × | ×
個別インポート/エクスポート |  | × | ×
バックアップ/リストア設定 |  | × | ×
［セキュリティー設定］ | 認証/パスワード設定 |  | × | ×

* パスワードの変更のみ行うことができます。
0KCS-45J