こんなことができます
タッチパネルディスプレーに表示される、コピー基本画面を操作して、さまざまなコピー機能を活用できます。
コピー基本画面

1 | カラー選択 カラーモードを選択するときに押します。
2 | 等倍 原稿と同じサイズでコピーします。
3 | 倍率 コピーの倍率を設定します。
4 | 用紙選択 用紙のサイズや種類、給紙位置を選択します。
5 | 次の設定ができます。 「よく使う設定」 の登録/編集 カスタムメニューに登録（→カスタムメニュー） デフォルト設定の変更 「その他の機能」 のショートカット登録
6 | 設定確認 コピーモードの設定内容を確認、変更、または取り消します。
7 | その他の機能のショートカット その他の機能のうち、いくつかをショートカットとして表示できます。（→「その他の機能」と「よく使う設定」のショートカットを割り当てる）
8 | その他の機能 その他の機能を設定します。原稿読込、移動、ページ編集、加工、レイアウト、画像調整などの機能を設定できます。
9 | 割り込み 予約中またはプリント中のジョブに割り込んでコピーします。

その他の機能画面1/5
コピー基本画面から、［その他の機能］を押すと、その他の機能画面が表示されます。その他の機能画面は5つの画面にわかれています。を押して画面を切り替えることができます。この画面にはコピーで利用できる応用機能が表示されます。
また、機能を選択したあとを押すと、ヘルプ画面が表示されます。機能について知りたいときなどに便利です。

1 | よく使う設定 よく使うコピーモードを登録します。登録した設定を呼び出すこともできます。
2 | 設定の履歴 設定されていた3つ前までのコピーモードを呼び出します。
3 | 見開き2ページ ブック原稿の左右ページを別べつの用紙にコピーします。
4 | 両面 両面コピーの設定をします。片面／両面の原稿を用紙の表裏に、また両面原稿を片面にコピーできます。
5 | ページ集約 数枚の原稿や両面原稿などを1枚分の用紙サイズに縮小してコピーします。
6 | 連続読込 一度にすべての原稿をセットできないときに、数回に分けて原稿をセットして、読み込みだけを先にすべて行い、まとめてコピーします。
7 | 製本 複数枚の原稿を小冊子になるようにコピーします。
8 | 仕上げ ソート、グループなどを設定します。

その他の機能画面2/5

1 | 表紙 表紙や裏表紙をつけてコピーします。
2 | 挿入紙 指定したページに合紙、章紙を入れてコピーします。
3 | 原稿サイズ混載 異なるサイズの原稿を同時にセットしてコピーします。
4 | 濃度 コピー濃度を調節します。
5 | ジョブロック コピーに情報を隠して埋め込みます。無断コピーを制限したり、コピーされた履歴を追跡して、セキュリティーを高めます。
6 | 地紋印字 コピーすると浮き上がる文字列を隠れた文字列として、出力紙の背景に埋め込みます。
7 | OHP中差し OHPフィルムにコピーするときに、OHPフィルムの間に1枚ずつ用紙を挿入します。挿入する用紙にもコピーできます。
8 | 原稿の種類 原稿の種類（文字のみの原稿、文字／写真混在の原稿、写真のみの原稿など）を選択してコピーします。

その他の機能画面3/5

1 | カラー調整 カラーバランスを調整します。
2 | ワンタッチ調整 画質を調整します。
3 | ページ印字 ページ番号を付けてコピーします。
4 | 部数印字 部数番号を付けてコピーします。
5 | 日付印字 日付を付けてコピーします。
6 | スタンプ スタンプを付けてコピーします。
7 | 枠消し コピーに写る原稿の影や枠線、パンチ穴などを消します。
8 | シャープネス コピーされた画像のシャープネスを調整します。

その他の機能画面4/5

1 | 移動 用紙内の指定した位置に移動してコピーします。
2 | とじしろ コピーの端に、とじしろ用の余白を作ってコピーします。
3 | 読込チェックプリント 原稿台ガラスから読み込むとき、原稿1枚ごとに読み込んだ内容を確認します。
4 | ネガポジ反転 原稿の全体の色相や濃淡を反転してコピーします。
5 | ジョブ終了通知 コピーの終了をEメールで通知します。
6 | 鏡像 原稿の画像を鏡に映したときのように反転させてコピーします。
7 | イメージリピート 原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコピーします。

その他の機能画面5/5

1 | IDカードコピー カードのオモテ面とウラ面を、1枚の用紙に並べてコピーすることができます。
2 | エリア指定 エリアを指定してコピーします。

0KCS-0HJ