フィーダー（DADF-AQ1）の紙づまり処理
フィーダーで紙づまりが起こると、タッチパネルディスプレーに紙づまりを取り除くよう促す画面が表示されます。紙づまり位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、以下の手順に従って原稿を取り除いてください。

注意
原稿づまりを取り除くときは、原稿の端で手を切ったりしないように、注意してください。

1.
原稿給紙トレイ上の原稿を取り除きます。
2.
フィーダーカバー内につまっている原稿を取り除きます。

| 1.フィーダーカバーを開く
| 2.ダイヤルを回して、つまっている用紙を取り除く

3.
フィーダー内カバーの内部につまっている原稿を取り除きます。

| 1.フィーダー内カバーを開く
2.ダイヤルを右に回して、給紙側からつまっている用紙を取り除く
3.ダイヤルを左に回して、排紙側からつまっている用紙を取り除く
| 4.フィーダー内カバーを閉じる

注意
フィーダー内カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

4.
フィーダーカバーを閉じます。

注意
フィーダーカバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

5.
フィーダー裏面につまっている原稿を取り除きます。

| 1.フィーダーを開く
2.つまっている原稿を取り除く
3.フィーダーを閉じる

注意
フィーダーを閉じるときは、ランプが光ってまぶしいことがあるので注意してください。

6.
画面の指示に従って操作します。

メモ
紙づまりの処理方法を示す画面は、紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。

0KCS-0FW