原稿サイズの識別方法を選択する（原稿サイズ識別方法）
原稿サイズを指定するパラメータであるPSコマンド、IWコマンド、IPコマンドを自動で識別したり、特定のコマンドを優先するように設定します。
自動識別
PSコマンド、IWコマンド、IPコマンドを自動で識別します。コマンドが複数あった場合、優先順位は、PS、IW、IPとなります。どのコマンドも識別できなかった場合は、[作図データ]と同じ動作になります。
コマンド(PS優先)
PSコマンドを優先します。PSコマンドが存在しない場合、[作図データ]と同じ動作になります。
コマンド(IW優先)
IWコマンドを優先します。IWコマンドが存在しない場合、[作図データ]と同じ動作になります。
コマンド(IP優先)
IPコマンドを優先します。IPコマンドが存在しない場合、[作図データ]と同じ動作になります。
作図データ
作図データの最大と最小位置座標で囲まれるエリアを有効座標エリアとします。
0KCS-43F