針ケースの交換（インナーフィニッシャー・G1）
インナーフィニッシャー・G1でホチキスユニットのカートリッジの針が残り少なくなり、針ケースの交換が必要になると、タッチパネルディスプレーに針ケースの交換を促す画面が表示されます。次の手順に従って、ホチキスユニット針ケースを交換してください。

メモ
インナーフィニッシャー・G1はオプションです。 針ケースは、針がなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。 針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。

1.
フィニッシャーの前カバーを開きます。
2.
針カートリッジを引き出します。

| 1.緑色の部分を手前に倒して、ロックを外す
2.針カートリッジを少し持ち上げて引き出す

3.
針カートリッジから、空の針ケースを取り外します。
4.
新しい針ケースを箱から取り出します。
5.
針カートリッジに、新しい針ケースを取り付けます。

重要
一度にセットできる針ケースは1個までです。

6.
針カートリッジをフィニッシャーに「カチッ」と音がするまで押し込みます。
7.
フィニッシャーの前カバーを閉じます。

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
カバーを閉じると、自動的に数回空うちして、針の頭出しを行うことがあります。

0KCS-3SE