メモリーメディアに原稿を読み込む
操作方法の説明は、あらかじめメモリーメディアをUSBポートに接続していることを前提としています。
メモリーメディアの挿入／取り外しについては、「メモリーメディアの挿入と取り外しについて」を参照してください。

重要
メモリーメディアを使用するには、［保存先の表示設定］の<メモリーメディア>が｢ON」に設定されている必要があります。（→保存先の表示を設定する） メモリーメディアを使用するには、<USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用>が「OFF」に設定されている必要があります。（→USB外部記憶デバイスにMEAPドライバーを使用する） 工場出荷時は、［スキャン/プリント機能を使用］の<スキャン機能を使用>が「OFF」に設定されています。メモリーメディアに原稿を読み込むには、<スキャン機能を使用>を「ON」に設定してください。（→メモリーメディア設定） USBメモリーは、USBポートに対してまっすぐに差し込んでください。斜めに差し込んだり、USB規格に準拠しない形状のUSBメモリーを差し込んだりしたときは、USBポートが破損する可能性があります。

メモ
が表示されていない場合は、再度メモリーメディアを接続しなおしてください。

1.
原稿をセット

メモ
原稿をセットする方法は、「原稿をセットする」を参照してください。

2.
［スキャンして保存］→［メモリーメディア］を押す
メインメニューに目的のファンクションが表示されていないときは、［すべて表示］を押します。
3.
目的のメモリーメディアを選択→保存先となる階層を選択
4.
［原稿読込する］を押す
5.
必要に応じた読み込みモードを設定
［その他の機能］を押すと、便利な読み込みモードを選択できます。読み込みモードは組み合わせて設定することもできます。
各機能の詳しい設定方法は各モードの設定手順を参照してください。
ファイル名をつけて保存するときは、次の手順で行います。
［ファイル名］を押す
名称を入力 → ［OK］を押す

重要
ファイル名では、「\」「/」「:」「,」「*」「?」「"」「<」「>」「|」を使用できません。 ファイル名の先頭と末尾には、半角ピリオドと半角スペースは使用できません。 ファイル保存時のパス長は、フォルダーへのパスと合わせて256文字以内にしてください。

メモ
ファイル名を入力せずに実行したファイルの名称は、自動的に「年月日時分秒.拡張子」が付与されます。たとえば2012年1月15日の午後1時35分41秒に読み込んで保存したJPEGファイルのファイル名は「20120115133541.jpg」となります。 すでにあるファイルと同じファイル名を入力したときは、(1)～(9)が付与されます。例：a(1).pdf ファイル形式で［ページごとに分割］を設定したときは、3桁の連番が付与されます。例：a_001.pdf、a_002.pdf、a_003.pdf

6.
（スタート）を押す
次の画面が表示されたときは、原稿の読み込みが終了したあと、［保存開始］を押します。
原稿台ガラスに原稿をセットしているときは、原稿1枚ごとに（スタート）を押して、原稿を読み込みます。

メモ
読み込みを中止するときは、［中止］または（ストップ）を押します。

7.
原稿を取り除く

メモ
1回に読み込んで保存できるページ数は999ページです。フィーダーを使用して両面原稿を読み込む場合は、1000ページまでとなります。原稿の読み込みが制限を超えたところで、保存するかどうか確認するメッセージが表示されます。 他のモードと一括して設定を解除するには、［デフォルト設定に戻す］を押します。 ファイルが正しく保存されたかどうかは、［状況確認/中止］→［保存］→［ジョブ履歴］を押して、確認することができます。結果に「NG」と表示されている場合は、［詳細情報］を押して、終了コード番号を確認してください。終了コード番号の原因と処置については、「終了コード一覧」を参照してください。

0KCS-0Y9