消耗品
本製品には次のような消耗品が用意されています。詳しくは、本製品をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。
用紙、トナーはなくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。
専用用紙
普通紙（A3、B4、A4、B5サイズ）のほかに、再生紙、色紙、OHPフィルム（本製品指定）、第2原図用紙、ラベル用紙などがあります。

注意
用紙は火気のある場所に保管しないでください。用紙に引火して、やけどや火災の原因になります。

重要
市販されている用紙にはいろいろな種類があり、本製品に合わないものもあります。お使いになるときは、本製品をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。 用紙補給後に残った用紙は、湿気を避けるため包装紙にしっかりと包んで保管してください。

メモ
より良いプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙をお使いになることをおすすめします。

専用トナー容器
本体の前カバーと純正トナーの個装箱にあるこのマークが同じであることを確認してください。
トナー容器交換のメッセージが表示されたら、表示された色のトナー容器を交換してください。
トナー容器には、ブラック・シアン・マゼンタ・イエローがあります。
トナー容器を販売店に注文する際は、あらかじめ交換が必要なトナーの色を確認してください。
また、トナー容器を交換する際は、正しい色であることを確認してください。
トナー容器は本製品専用のものを使用してください。
最適な印刷品位のため、交換用トナーは、キヤノン純正トナーのご使用をおすすめします。
本製品専用のトナー容器の型番については、「交換部品」を参照してください。

警告
トナー容器は火中に投じないでください。爆発の恐れがあります。 トナー容器は火気のある場所に保管しないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸い込まないように掃き集めるか、濡れた雑巾などで拭き取ってください。粉塵爆発に対する安全対策がとられていない一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆発の原因になることがあります。

注意
トナーは幼児の手の届かないところへ保管してください。 トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。

重要
トナー容器は直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。望ましい環境は、温度30℃以下、湿度80%以下です。 トナー容器を立てて保管しないでください。 【トナーの偽造品に関するご注意】 トナーの「偽造品」が流通していることが確認されています。「偽造品」を使用されますと、印字品位の低下など、機械本体の本来の性能が十分に発揮されない場合があります。「偽造品」に起因する故障や事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 詳しくは下記ホームページをご覧ください。 canon.com/counterfeit

スタンプインクカートリッジ
済スタンプ用のインクカートリッジです。インクカートリッジを交換するためのピンセットが付属しています。
スタンプインクカートリッジ・C1
ホチキス針

フィニッシャー | 名称 | 形状
中綴じフィニッシャー・U1 | ステイプル・D2 ステイプル・D3 |
ステイプル・J1 |
インナーフィニッシャー・G1 | ステイプル・P1 |

キヤノン純正の消耗品について
キヤノン純正のトナーやドラム、カートリッジなどの消耗品は、高品質の印刷をするための最新技術を使用しています。
本機の性能を最大限に引き出すため、キヤノン純正の消耗品のご使用をおすすめします。
0KCS-0FC