倍率を変えて読み込む（倍率）
原稿の倍率を任意に指定して読み込んだり、倍率を自動的に設定して読み込んだりできます。
決められた用紙サイズに拡大／縮小する（定形変倍）
1％単位で倍率を指定して拡大／縮小する（ズーム変倍）
指定した用紙の記録サイズにあわせて自動的に倍率を設定する（自動）

決められた用紙サイズに拡大／縮小する（定形変倍）
定形サイズの原稿から定形サイズの用紙に拡大／縮小できます。
1.
［スキャンして送信］を押す
2.
宛先を指定→［その他の機能］→［倍率］を押す
3.
倍率を選択→［OK］→［閉じる］を押す
1％単位で倍率を指定して拡大／縮小する（ズーム変倍）
1％きざみに任意の倍率を設定できます。倍率はタテ／ヨコ同率です。
1.
［スキャンして送信］を押す
2.
宛先を指定→［その他の機能］→［倍率］を押す
3.
［－］［＋］で倍率を設定→［OK］→［閉じる］を押す
指定した用紙の記録サイズにあわせて自動的に倍率を設定する（自動）
指定した用紙サイズにあわせて、自動的に原稿を縮小／拡大して読み込みできます。倍率はタテ／ヨコ同率です。
1.
［スキャンして送信］を押す
2.
宛先を指定→［その他の機能］→［倍率］を押す
3.
［自動］を押す→記録サイズを選択→［OK］を押す
4.
［閉じる］を押す

重要
［自動］で送信する場合は、解像度を300ｘ300dpiまたは600ｘ600dpiに設定してください。 送信できる画像の画素数は、600×600dpiの解像度でA3サイズまでです。縦または横方向で、画素数の制限を超えると画像が欠けます。 長尺原稿を選択すると、倍率は100%でのみ送信できます。 ファイル形式にPDF（高圧縮、アウトライン、OCR)、XPS(高圧縮、OCR)、OOXMLを設定した場合は、倍率は［等倍 (100%)]または［自動］でのみ送信できます。

メモ
100％に戻すには、［等倍 (100%)］を押します。

0KCS-3XH