ログインサービスを選択する
ログインサービスとは、ユーザーが本体にログインするときに、そのユーザーを認証するためのサービスです。
工場出荷時に利用できるログインサービスには、次の2種類があります。
User Authentication
DepartmentID Authentication（部門別ID管理）

メモ
User Authenticationにはさらに次の2種類のユーザー認証方式があります。 「ローカルデバイス認証」 「サーバー認証+ローカルデバイス認証」 User Authenticationのユーザー認証方式の選択については、「ユーザー認証機能の環境を設定する」を参照してください。 User Authenticationのログインサービスおよびユーザー認証方式の詳細については、「必要なシステム環境」、「ユーザー認証方式を変更する」を参照してください。

1.
［拡張システムアプリケーション管理］をクリック
2.
使用するログインサービスの［切替］をクリック
選択したログインサービスアプリケーションの状態が「再起動後開始」になります。

メモ
ネットワーク設定に影響されないログインサービスをお使いの場合は、［ネットワークの設定が変更されても、デバイスを再起動しない］を選択します。 ネットワーク設定の変更に自動的に対応できるログインサービスをお使いの場合は、［ネットワークの設定が変更されても、デバイスを再起動しない］の設定は不要です。

3.
本体を再起動します
設定したログインサービスが起動します。

重要
ログインサービスの設定変更は、本体の主電源スイッチを入れなおしたあとに有効になります。電源の入れかた／切りかたは、「主電源と節電キーについて」を参照してください。

重要
User Authenticationのローカルデバイス認証に対し部門別ID管理を利用する場合は、部門別ID管理に登録されている部門IDと暗証番号をUser Authenticationのユーザー情報に追加で登録して、［部門別ID管理］を「ON」にします。 User Authenticationのサーバー認証またはサーバー認証＋ローカルデバイス認証を設定する場合は、コントロールカード用コピーカードリーダー・F1は使用できません。 User Authenticationのサーバー認証＋ローカルデバイス認証を使用する場合、Active Directoryが載っているサーバーと本体（およびログインするコンピューター）の時刻の設定をあわせておく必要があります。

0KCS-3L8