一括インポートが可能な項目一覧表
一括インポートには次の3つのケースが考えられます。
ケースA:
本製品に一括インポートする場合（本製品にバックアップ用の設定情報を戻す場合）
ケースB:
imageRUNNER ADVANCE C3330/C3330F/C3320Fに一括インポートする場合
ケースC:
imageRUNNER ADVANCE C3330/C3330F/C3320F以外で本機能に対応している機種に一括インポートする場合

重要
ケースCの場合、インポート先の機種によっては、一括インポートができない場合があります。詳しくはサービス担当者にお問い合わせください。

それぞれのケースで、一括インポートできる設定情報は次のとおりです。
詳細は各表をご参照ください。
設定／登録の項目は目的別にグルーピングされ、階層構成になっています。下位の項目をすべて一括インポートできる場合は、上位の項目名称のみを記載しています。
設定/登録の基本情報
ボックス関連設定
部門別ID管理
鍵設定*1*2
証明書/証明書失効リスト(CRL)設定*1*2
メインメニュー設定
よく使う設定
アドレス帳
転送設定
カスタムメニュー設定
Workflow Composer設定
認証ユーザー管理*
個人設定情報
MEAPアプリケーションの設定情報
用紙種類の管理設定
ウェブブラウザー

重要
以下の場合に、一括インポートを実施してもインポートされないか、近い値に変更される可能性があります。 設定値に関連するオプションや機能が存在しない 設定値が有効な範囲内ではない

設定/登録の基本情報

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
用紙設定 | 用紙の設定 | ○ | ○ | ×
用紙カセットの自動検知サイズ | ○ | ○ | ×
A5R/STMTR用紙の区別 | ○ | ○ | ×
よく使う用紙の登録 (手差しトレイ) | ○ | ○ | ×
手差し用紙のデフォルト設定 | ○ | ○ | ×
ユーザー設定サイズの登録 | ○ | ○ | ×
表示設定 | 起動/復帰後に表示する画面 | ○ | ○ | ○
デフォルト画面の変更 (状況確認/中止) | ○ | ○ | ○
ファクスファンクションの表示 | ○ | ○ | ○
保存先の表示設定 | ○ | ○ | ○
表示言語/キーボードの切替 | ○ | ○ | ○
キーボードのシフトロックを使用 | ○ | ○ | ○
用紙残量メッセージ表示 | ○ | ○ | ○
部数/待ち時間の状況表示 | ○ | ○ | ○
原稿読み取り部の清掃表示 | ○ | ○ | ○
用紙種類選択画面の優先表示 | ○ | ○ | ○
mm/インチ入力の切替 | ○ | ○ | ○
ID/ユーザー名表示のON/OFF | ○ | ○ | ○
トナー残量警告表示のON/OFF | ○ | ○ | ○
IPアドレスの表示設定 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
タイマー/電力設定 | 日付/時刻設定 | ○ | ○ | ○
時刻の形式 | ○ | ○ | ○
主電源ON時の高速起動 | ○ | ○ | ○
オートクリア移行時間 | ○ | ○ | ○
オートクリア移行時間の制限 | ○ | ○ | ○
オートクリア後の機能 | ○ | ○ | ○
オートシャットダウン移行時間 | ○ | ○ | ○
オートシャットダウン時刻の設定 | ○ | ○ | ○
オートスリープ移行時間 | ○ | ○ | ○
スリープ時の消費電力 | ○ | ○ | ○
オートスリープ時刻の設定 | ○ | ○ | ○
スリープ復帰時刻の設定 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
ネットワーク | ネットワークの設定変更/接続の確認表示 | ○ | ○ | ○
TCP/IP設定
IPv4設定 | IPv4を使用 | ○ | ○ | ○
IPアドレス設定
IPアドレス | ○ | × | ×
サブネットマスク | ○ | ○ | ○
ゲートウェイアドレス | ○ | ○ | ○
DHCPのON/OFF | ○ | ○ | ○
Auto IPのON/OFF | ○ | ○ | ○
DHCPオプション設定 | ○ | ○ | ○
IPv6設定 | IPv6を使用 | ○ | ○ | ○
ステートレスアドレス設定 | ○ | ○ | ○
手動アドレス設定 | ○ | × | ×
DHCPv6を使用 | ○ | ○ | ○
ステートフルアドレスのプレフィックスのみ取得 | ○ | ○ | ○
DNS設定 | DNSサーバーアドレス設定 | ○ | ○ | ○
DNSのホスト名/ドメイン名設定 | ○ | × | ×
DNSの動的更新設定 | ○ | ○ | ○
mDNS設定 | ○ | ○ | ○
コンピューター名/ワークグループ名の設定 | ○ | × | ×
WINS設定 | ○ | ○ | ○
LPD印刷の設定 | ○ | ○ | ○
RAW印刷の設定 | ○ | ○ | ○
SNTP設定 | ○ | ○ | ○
FTP印刷の設定 | ○ | ○ | ○
FTP印刷時のファイル名表示にUTF-8を使用 | ○ | ○ | ○
WSD設定 | ○ | ○ | ○
FTPのPASVモードを使用 | ○ | ○ | ○
BMLinkS設定 | ○ | ○ | ○
IPP印刷の設定 | ○ | ○ | ○
マルチキャスト探索設定 | ○ | ○ | ○
HTTPを使用 | ○ | ○ | ○
プロキシー設定 | ○ | ○ | ○
部門別ID管理の暗証番号確認を使用 | ○ | ○ | ○
IPSec設定 | ○ | ○ | ○
Network Link Scanを使用 | ○ | ○ | ○
AppleTalk設定 | ○ | × | ×
SNMP設定 | ○ | ○ | ○
ホストリソースMIBのRFC2790準拠 | ○ | ○ | ○
専用ポート設定 | ○ | ○ | ○
スプール機能を使用 | ○ | ○ | ○
起動時の接続待機時間 | ○ | ○ | ○
Ethernetドライバー設定 | ○ | ○ | ○
IEEE 802.1X設定 | ○ | ○ | ○
ファイアウォール設定 | ○ | ○ | ○
AirPrintを使用 | ○ | ○ | ○
デバイス位置情報の設定 | ○ | × | ×

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
外部インターフェイス | USB設定 | ○ | ○ | ○
アクセシビリティー | キーリピート設定 | ○ | ○ | ○
画面色反転 | ○ | ○ | ○
調整/メンテナンス
画質調整 | 濃度補正 | ○ | ○ | ○
フルカラー時の鮮やかさ設定 | ○ | × | ×
ズーム微調整 | ○ | × | ×
カラー印刷時のトナー量補正 | ○ | × | ×
塗りつぶしエリアの画像調整モード | ○ | ○ | ×
動作調整 | ホチキスモード時のホチキス実行時間 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
共通 | 給紙動作
用紙カセット自動選択のON/OFF | ○ | ○ | ×
給紙方法切替 | ○ | ○ | ×
ジョブ中断時のタイムアウト | ○ | ○ | ○
排紙動作
排紙トレイの設定* | ○ | × | ×
オプション排紙トレイのON/OFF | ○ | × | ×
ジョブ間シフト | ○ | ○ | ○
ジョブ間仕切紙 | ○ | ○ | ○
部数間仕切紙 | ○ | ○ | ○
印刷動作
プリント優先順位 | ○ | ○ | ○
カラー自動判定白黒時の文字/写真優先 | ○ | ○ | ×
レポート出力のデフォルト設定 | ○ | ○ | ○
ページ印字/スタンプの文字列登録 | ○ | ○ | ○
部数印字拡張の設定 | ○ | ○ | ×
地紋印字/ジョブロックの設定 | 強制地紋印字/ジョブロック | ○ | ○ | ○
プリンタードライバー地紋印字/ジョブロック | ○ | ○ | ○
文字/背景のコントラスト調整
相対コントラスト値 | ○ | × | ×
基準値の設定 | ○ | × | ×
潜像部の濃度 | ○ | × | ×
TLコードの調整
ドットのサイズ | ○ | × | ×
ドットの密度 | ○ | ○ | ○
相対コントラスト値 | ○ | × | ×
基準値の設定 | ○ | × | ×
スキャン動作
フィーダー紙づまり発生時の再開方法 | ○ | ○ | ×
原稿読み取り時の静音設定 | ○ | ○ | ×
LTRR/STMT原稿の区別 | ○ | ○ | ×
リモートスキャン時のガンマ値 | ○ | ○ | ×
自動オンライン移行 | ○ | ○ | ○
自動オフライン移行 | ○ | ○ | ○
ファイル生成
高圧縮時の画質レベル | ○ | ○ | ○
OCR (文字認識) 設定 | ○ | ○ | ○
アウトライン設定 | ○ | ○ | ○
OOXML設定 | ○ | ○ | ○
Wordファイルに背景画像を含める | ○ | ○ | ○
PDFの下限バージョン指定 | ○ | ○ | ○
PDFをPDF/A準拠にする | ○ | ○ | ○
PDFをWeb表示用に最適化 | ○ | ○ | ○
暗号化PDFの256-bit AES設定 | ○ | ○ | ○
タイムスタンプ設定 | 基本設定
サーバーアドレス | ○ | × | ×
ライセンスファイルの削除 | ○ | × | ×
ライセンスファイルのパスワード | ○ | × | ×
使用制限 | ○ | ○ | ○
Rights Managementサーバー設定 | ○ | ○ | ○
ジョブロックの動作設定 | ○ | ○ | ○
認証方式設定 | ○ | ○ | ○

* エクスポート元とインポート先で排紙トレイの数が異なると、排紙トレイの優先順位が一致しない場合があります。その場合は、インポート先で設定してある優先順位に従って排紙されます。

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
コピー | 自動ソート | ○ | ○ | ×
オートタテヨコ回転 | ○ | ○ | ○
コピーのカラー選択設定 | ○ | ○ | ×
送信 | 共通設定 | ○ | ○ | ○
Eメール/I ファクス設定
ユーザー略称の登録 | ○ | ○ | ○
通信設定 | Eメールアドレス | ○ | × | ×
SMTPサーバー | ○ | ○ | ○
POPサーバー | ○ | ○ | ○
POPログイン名 | ○ | × | ×
POPパスワード | ○ | × | ×
POP発行間隔 | ○ | ○ | ○
SSLの許可 | ○ | ○ | ○
認証設定 | ○ | ○ | ○
SMTP送信時の証明書確認 | ○ | ○ | ○
POP受信時の証明書確認 | ○ | ○ | ○
送信データサイズ上限値 | ○ | ○ | ○
省略時の件名 | ○ | ○ | ○
認証ユーザー宛先を返信先に指定 | ○ | ○ | ○
認証ユーザー宛先を送信元に指定 | ○ | ○ | ○
Eメールアドレス未登録ユーザーによる送信を許可 | ○ | ○ | ○
Fullモードの送信タイムアウト | ○ | ○ | ○
MDN/DSN受信時の印刷 | ○ | ○ | ○
サーバーの経由を使用 | ○ | ○ | ○
サーバーを経由しないMDNを許可 | ○ | ○ | ○
送信先ドメイン制限 | ○ | ○ | ○
Eメールアドレスの入力補完 | ○ | ○ | ○
ファクス設定
デフォルト画面の変更 | ○ | ○ | ○
デフォルト設定の変更 | ○ | ○ | ○
「その他の機能」 のショートカット登録 | ○ | ○ | ○
発信人の名称登録 | ○ | ○ | ○
認証ユーザー名を発信人として使用 | ○ | ○ | ○
オフフックアラーム | ○ | ○ | ○
ECM送信 | ○ | ○ | ○
ポーズ時間セット | ○ | ○ | ○
自動リダイヤル | ○ | ○ | ○
送信前のダイヤルトーン確認 | ○ | ○ | ○
ファクス送信結果レポート | ○ | ○ | ○
ファクス通信管理レポート | ○ | ○ | ○
回線設定 | 回線1～2
ユーザー電話番号の登録 | ○ | × | ×
ユーザー略称の登録 | ○ | × | ×
回線種類の選択 | ○ | ○ | ○
回線選択画面での回線名称の編集 | ○ | ○ | ○
回線選択時のデフォルト宛先表の選択 | ○ | ○ | ○
送信回線の選択 | ○ | ○ | ○
送信スタートスピード | ○ | ○ | ○
FISスイッチ | ○ | ○ | ○
モデムダイヤルイン設定 | ○ | ○ | ○
ファクス番号入力時の確認入力 | ○ | ○ | ○
ファクスドライバーからの送信を許可 | ○ | ○ | ○
ファクス宛先を含む場合に確認画面を表示 | ○ | ○ | ○
ファクス宛先を含む同報送信を制限 | ○ | ○ | ○
リモートファクス送信設定 | ○ | ○ | ○
受信/転送 | 共通設定
両面記録 | ○ | ○ | ○
用紙カセット選択 | ○ | ○ | ○
画像縮小 | ○ | ○ | ○
2in1記録 | ○ | ○ | ○
受信情報記録 | ○ | ○ | ○
受信ジョブの割込プリント | ○ | ○ | ×
転送エラージョブの処理 | ○ | ○ | ○
受信トレイ設定 | ○ | ○ | ○
受信エラーは必ず通知 | ○ | ○ | ○
ファクス設定 | ○ | ○ | ○
ファイル保存/利用 | 共通設定
ボックス暗証番号7桁固定/アクセス制限 | ○ | ○ | ○
ボックス設定
ボックスのセキュリティー設定 | ○ | ○ | ○
ネットワーク設定 | ○ | ○ | ○
メモリーメディア設定 | ○ | ○ | ○
セキュアプリント | 簡易認証設定 | ○ | ○ | ○
暗号化セキュアプリントジョブのみ受付 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
宛先設定
アドレス帳のデフォルト表示の変更 | ○ | ○ | ○
アドレス帳の暗証番号 | ○ | ○ | ○
アドレス帳のアクセス番号管理 | ○ | ○ | ○
アドレス帳エクスポートの対象にパスワードを含める | ○ | ○ | ○
LDAPサーバーの登録 | ○ | ○ | ×
LDAPサーバー使用時の自動検索 | ○ | ○ | ○
LDAP検索属性の登録/編集 | ○ | ○ | ×
リモートアドレス帳取得設定 | アドレス帳を取得 | ○ | ○ | ○
リモートアドレス帳サーバーアドレス | ○ | ○ | ○
通信タイムアウト | ○ | ○ | ○
ファクス送信回線を自動選択に補正 | ○ | ○ | ○

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
管理設定
ユーザー管理 | 認証管理 | ○ | ○ | ○
デバイス管理 | デバイス情報の設定 | ○ | × | ×
機器情報配信の設定
配信先の登録 | ○ | ○ | ×
自動配信設定 | ○ | ○ | ×
配信元による受信制限 | ○ | ○ | ○
機能毎受信制限 | ○ | ○ | ○
レポート設定 | ○ | ○ | ○
MEAP認証情報の設定 | ○ | ○ | ○
受信時にMEAP認証を使用 | ○ | ○ | ○
認証前のジョブ状況の表示 | ○ | ○ | ○
認証ユーザー以外のジョブの操作制限 | ○ | ○ | ○
ジョブ履歴の表示 | ○ | ○ | ○
監査ログを取得 | ○ | ○ | ○
監査ログの収集* | ○ | ○ | ×
キー操作のログの保存 | ○ | ○ | ○
ライセンス/その他 | 掲示板/サポートリンク | ○ | ○ | ○
リモートオペレーション設定 | ○ | ○ | ○
ACCESS MANAGEMENT SYSTEMを使用 | ○ | ○ | ○
データ管理 | インポート/エクスポート
Webサービスからのインポート/エクスポートを制限 | ○ | ○ | ○
バックアップ/リストア設定*
バックアップ先の設定 | ○ | ○ | ○
自動バックアップ設定 | ○ | ○ | ○
データ完全消去設定 | ○ | ○ | ○
セキュリティー設定 | ○ | ○ | ○

* リモートUIからのみ設定できます。
ボックス関連設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
受信/転送 | 共通設定
受信トレイ設定 | ファクスボックスの設定/登録 | ○ | ○ | ○
システムボックス暗証番号 | ○ | ○ | ○
ファイル保存/利用 | ボックス設定
ボックスの設定/登録 | ○ | ○ | ○

部門別ID管理

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
管理設定
ユーザー管理 | システム管理者情報の設定 | ○ | ○ | ○
部門別ID管理
暗証番号の登録 | ○ | ○ | ○

鍵設定*1*2

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
鍵ペア | ○ | ○ | ○
鍵ペア（機器署名用） | ○ | × | ×

*1　リモートUIからインポート可能なアルゴリズムのみ一括インポートでもサポートしています。
*2　エクスポート時の鍵ペアはPKCS#12形式です。
証明書/証明書失効リスト(CRL)設定*1*2

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
CA証明書 | ○ | ○ | ○
証明書失効リスト(CRL) | ○ | ○ | ○

*1　リモートUIからインポート可能なアルゴリズムのみ一括インポートでもサポートしています。
*2　エクスポート時の鍵ペアはPKCS#12形式です。
メインメニュー設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
メインメニュー設定
設定ファイル | ○ | ○ | ○

よく使う設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
コピー | よく使う設定の登録/編集 | ○ | ○ | ×
デフォルト設定の変更 | ○ | ○ | ×
「その他の機能」 のショートカット登録 | ○ | ○ | ×
送信 | 共通設定 | ○ | ○ | ○
ファクス設定 | ○ | ○ | ○
ファイル保存/利用 | 共通設定 | ○ | ○ | ×
コピー画面
カラー調整（その他の機能） | ○ | ○ | ×
保存ファイルの利用画面
ボックス（プリントする） | カラー調整（その他の機能） | ○ | ○ | ×

アドレス帳

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
宛先設定
宛先の登録 | ○ | ○ | ○
宛先表の名称変更 | ○ | ○ | ○
ワンタッチの登録 | ○ | ○ | ○

転送設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ファンクション設定
受信/転送 | 共通設定 | ○ | ○* | ○*

*転送先にリモートアドレス帳の宛先を指定している場合、その転送先情報はインポートされません。しかし、エクスポート元の機体とインポート先の機体で同じリモートアドレス帳を使用していれば、インポート先でも同じ転送設定を使用することができます。リモートアドレス帳について詳しくは、「リモートアドレス帳から宛先を検索して指定する（アドレス帳（リモート））」を参照してください。
カスタムメニュー設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
カスタムメニュー
ボタンファイル | ○ | ○ | ×

Workflow Composer設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
Workflow Composer
フローデータファイル | ○ | ○ | ○
動作設定ファイル | ○ | ○ | ○

認証ユーザー管理*

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
認証管理
ユーザー管理 | ○ | ○ | ○
ロール管理 | ○ | ○ | ○
グループ管理 | ○ | ○ | ○
System Managment Service
アプリケーションの認証情報 | ○ | ○ | ○

*アドバンスドボックスのユーザー管理設定をインポートした場合は、認証ユーザー管理設定としてインポートされます。
個人設定情報

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
MEAPユーザー設定情報 | ○ | ○ | ○
暗号化PDFで使用するパスワード情報 | ○ | ○ | ×
SMTP認証で使用するユーザー名／パスワード情報 | ○ | ○ | ×
Rights Managementサーバーで使用するユーザー名／パスワード情報 | ○ | ○ | ×
LDAPサーバーで使用するユーザー名／パスワード情報 | ○ | ○ | ×
ファイル送信／ファイルサーバー参照時に使用するユーザー名／パスワード情報 | ○ | ○ | ×
マイフォルダーで使用するユーザー名／パスワード情報 | ○ | ○ | ×

MEAPアプリケーションの設定情報

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
MEAPアプリケーション設定情報
データファイル | ○ | ○ | ○

用紙種類の管理設定

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
環境設定
用紙設定 | 用紙種類の管理設定 | ○ | ○ | ○

ウェブブラウザー

設定情報 | ケースA | ケースB | ケースC
ウェブブラウザー
お気に入り | ○ | ○ | ○
仕様設定 | ○ | ○ | ○

重要
インポートする機器の、「ショートカットボタン」もしくは「起動/復帰後に表示する画面」に、ウェブブラウザーのお気に入りを登録している場合、「ウェブブラウザー設定」のインポートによって、これらの登録情報が変更されます。

0KCS-37E