管理者が指定したフォルダー配下のフォルダーをマイフォルダーとして設定する
マイフォルダーとして使用するフォルダーを、管理者が指定します。（→本製品における管理者設定について）
各ユーザーがマイフォルダーとして使用できるのは、管理者が指定するフォルダー（以降、ホームフォルダーと呼びます）配下にある、専用フォルダー（ファイルサーバーログイン時のユーザー名のフォルダー）に限定されます。

重要
WebDAVサーバーにホームフォルダーを設置する場合は、すべてのユーザー分のフォルダーを事前に作成しておく必要があります。

メモ
Windows（SMB） の共有フォルダーにホームフォルダーを設置する場合は、すべてのユーザー分のフォルダーを事前に作成しておく必要はありません。ログインユーザーのユーザー名のフォルダーがホームフォルダーの直下になければ、フォルダーが自動生成されます。 マイフォルダーとして設定できるフォルダーへのパスは、半角255文字までです。「フォルダーへのパス」（最大222文字）＋「¥」＋「ログインユーザー名のフォルダー」（最大128文字）の文字数の合計が255文字を超えるフォルダーは、マイフォルダーとして設定できません。

管理者の設定
マイフォルダーの指定方法として、［ホームフォルダー］を選択し、ホームフォルダーへのパスを登録します。
1.
（設定／登録）を押す
2.
［ファンクション設定］→［送信］→［共通設定］を押す
3.
［マイフォルダー指定方法］を押す
4.
［ホームフォルダー］→［設定］を押す
5.
<プロトコル ：>ドロップダウンリストを押す→プロトコルを選択

メモ
指定できるプロトコルは、SMB、WebDAVのみです。FTPは指定できません。

6.
［ホスト名］を押す
7.
ホームフォルダーとして設定したいフォルダーのホスト名を入力→［OK］を押す
<プロトコル ：>で［WebDAV］を選択した場合は［次へ］を押します。
8.
［フォルダーへのパス］を押す
9.
ホームフォルダーとして設定したいフォルダーへのパスを入力→［OK］を押す
10.
ユーザーごとの認証情報を使用するかどうかを選択→［OK］を押す

メモ
本製品とファイルサーバーを同一の認証情報で運用している場合には、ユーザーごとに認証情報を設定しなくてもマイフォルダーを使用することができます。その場合は、［ユーザーごとの認証情報を使用］のチェックマークを外してください。

一般ユーザーの設定
1.
本製品にログインする
2.
［メインメニュー］→［スキャンして送信］→を押す
3.
［ユーザーごとの情報の登録/編集］を押す

メモ
「スキャンして送信」画面だけでなく、「受信トレイ」画面からもユーザー情報を登録可能です。

4.
［マイフォルダー］を押す
5.
ユーザー名とパスワードを入力する

［ユーザー名］： | ファイルサーバーへのログインユーザー名を入力します。
［パスワード］： | 「ホームフォルダー」のあるファイルサーバーへのログインパスワードを入力します。

［接続確認］を押してファイルサーバーへの接続を確認できます。

メモ
「ホームフォルダー」のあるファイルサーバーへのログインユーザー名およびパスワードについては、サーバーの管理者にお問い合わせください。 ［ホスト名］［フォルダーへのパス］には、管理者の設定の手順6～9で入力した内容が表示されます。

6.
［OK］を押す
ホームフォルダーが設定されます。
0KCS-455