Eメールアドレスを登録する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［宛先設定］→［宛先の登録］→［新規宛先の登録］を押す
3.
［Eメール］を押す
4.
ドロップダウンリストを押す→宛先表1～10を選択
宛先表1～10は、宛先をグループ分けするときなどに便利です。
ここで選択した宛先表（宛先表1～10）に、Eメールアドレスが登録されます。
5.
［名称］を押す
6.
宛先の名称を入力→［次へ］を押す
7.
宛先の名称のフリガナを入力→［OK］を押す
前の手順で入力した文字のフリガナが、あらかじめ入力されています。

メモ
宛先の検索をするには、ここで入力したフリガナをもとに検索を行います。検索には、フリガナの１文字目をもとに宛先を限定して並べ替えをする方法や、半角24文字までのカタカナ、記号を使用して宛先を絞り込む方法があります。 名称での検索については、「こんなことができます」を参照してください。

8.
［次へ］→［Eメールアドレス］を押す
9.
アドレスを入力→［OK］を押す
10.
<データ分割>で次の項目を設定
［ON］：相手先に分割された受信データを結合する機能があるときに設定します。
［OFF］：相手先にデータを結合する機能がないときやデータを分割しないで送信するときに設定します。
送信データは、［ファンクション設定］（設定／登録）の［送信データサイズ上限値］で設定した上限値を超えると分割されて送信されます。「OFF」にした状態で、送信データサイズが［送信データサイズ上限値］で設定した値を超えると、ページ境界で区切られた添付画像が複数のメールに分割されて送信されます。

重要
相手先のメールソフトの仕様を確認してから設定してください。相手先で使用できない設定をした場合、エラーが発生することがあります。

メモ
送信データサイズ上限値の詳細は、「送信データサイズ上限値を設定する」を参照してください。

11.
［OK］→［閉じる］を押す
アドレス帳のアクセス番号を管理している場合は、次の操作を行ってください。
［次へ］→［アクセス番号］→［アクセス番号］を押す
～（テンキー）でアクセス番号を入力→［確認入力］を押す
同じアクセス番号を入力→［OK］→［OK］を押す
0KCS-0CR