読み取りサイズを指定／登録する
［自動］で読み取れない原稿を使用するときや、とくにサイズを指定する必要があるときに設定します。指定したサイズを登録することもできます。
格納場所としてメモリーメディアを選択するときを例に説明します。
読み取りサイズを指定する
読み取りサイズを登録する
読み取りサイズを指定する
1.
［スキャンして保存］→［メモリーメディア］を押す
2.
メモリーメディアを選択→保存先となる階層を選択→［原稿読込する］を押す
3.
［読取サイズ］を押す→原稿のサイズを選択
A/Bサイズを選択する：
定形サイズ以外を選択する
読み取りサイズを数値で指定する：
登録されている読み取りサイズを選択する：
A/Bサイズを選択する：
「A/B」サイズから読み取りサイズを選択
定形サイズ以外を選択する
［フリーサイズ］を押す
読み取りサイズを数値で指定する：
［任意に指定］を押す
［X］［Y］を押す→テンキーを使用して、mm単位で用紙サイズを入力→[OK]を押す
原稿台ガラス
*読み取られるエリア
登録されている読み取りサイズを選択する：
［任意に指定］を押す→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を選択→[OK]を押す
4.
［OK］を押す
読み取りサイズを登録する
1.
［スキャンして保存］→［メモリーメディア］を押す
2.
メモリーメディアを選択→保存先となる階層を選択→［原稿読込する］を押す
3.
［読取サイズ］→［任意に指定］を押す
4.
［サイズ登録］→［登録サイズ1］または［登録サイズ2］を押す
5.
［X］［Y］を押す→mm単位で読み取りサイズを入力
6.
［OK］→［設定取消］→［OK］を押す

重要
本機能と組み合わせて使用できない機能については、「機能組み合わせ表」を参照してください。 次のような原稿は、［自動］では読み取ることはできません。読み取りサイズを選択してください。 定形サイズ以外の原稿 OHPフィルムなど透明度の高い原稿 地色が極端に濃い原稿 B6未満の原稿 ［任意に指定］設定時は原稿台ガラスに原稿をセットしてください。

0KCS-0YL