コンピューターから印刷またはファクス送信する
必要なオプション
システム環境
必要なオプション
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7/Server 2008 R2/8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2、およびMac OS X 10.5 - 10.9をお使いの場合にLIPSで印刷するときには、オプションは必要ありません。その他の場合にコンピューターから印刷を行うには、次のオプションが必要です。
SMB/CIFネットーワークを使用してプリントやファクス送信することはできません。
TCP/IPネットワークで印刷する場合
LIPSで印刷するとき
LIPS V拡張キット
PCLで印刷するとき
PCLエミュレーション拡張キット
PSで印刷するとき
PS拡張キット
AppleTalkネットワークで印刷する場合
次のオプションを有効にして、Mac OSに標準添付されているApple社製PSプリンタードライバーを使用します。
PS拡張キット
TCP/IPネットワークでファクス送信する場合
オプションは必要ありません。（imageRUNNER ADVANCE C3330F/C3320Fの場合）
FAXボード（imageRUNNER ADVANCE C3330の場合）
システム環境
本製品を使用して、コンピューターから印刷またはファクス送信を行うには、使用するネットワークに応じて次のシステム環境が必要です。
TCP/IPネットワークを使用する場合
対応しているOS
Windows XP Professional
Windows XP Home Edition
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Enterprise
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Enterprise
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows Server 2008 R2
Windows 8
Windows 8 Pro
Windows 8 Enterprise
Windows 8.1
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Mac OS X 10.7 - 10.9
コンピューター／メモリー
上記OSが動作する環境
AppleTalkネットワークを使用する場合
対応しているAppleTalk
EtherTalkフェーズ2
対応しているOSやコンピューターなどについては、「コンピューターからのプリント (Mac OS)」を参照してください。

重要
Mac OS X Classic環境をお使いの場合に印刷するときには、AppleTalkネットワークを介してMac OSに標準添付されているApple社製PSを使用する必要があります｡ Macintosh環境でLIPSプリンタードライバー、またはPSプリンタードライバーをお使いの場合は、AppleTalkネットワークからは印刷できません。 Macintoshをお使いの場合には、PCLプリンタードライバーは使用できません。 PCLプリンタードライバーで表示される画面と項目名には、英語が使用されています。インストール手順は、「Printer Driver Installation Guide」（英語版）を参照してください。 Macintoshをお使いの場合にファクス送信できるのは､USB接続した場合と、TCP/IPネットワークに接続した場合のみです。Macintosh用のファクスドライバーを使用するときは､「コンピューターからのファクス送信 (Mac OS)」を参照してください｡ Mac OS Xをお使いの場合のプリンタードライバーの詳細については、「コンピューターからのプリント (Mac OS)」を参照してください。 本製品は、MacintoshのLocalTalkネットワークには対応していません。

0KCS-34F