実寸で横に印刷する【実寸横：Fmode 2】
PC-PR201／80Aにカット紙を横置きにセットして印字するときのデータを、実寸のサイズでランドスケープ（横置きと同じ印字結果になる）で印字します。
改行ピッチ、文字間隔は、PC-PR201／80Aと同一です。
用紙のセット位置のモードは、中央印字モード（カットシートフィーダ使用のとき）または左端印字モード（カットシートフィーダを使用しないとき）を選べます。
用紙サイズ、文字の印字、イメージの印字、印字領域などについては、「実寸縦」（Fmode 1）と同じです。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。
イメージの印字
PC-PR201／80Aの解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、印字結果が若干異なります。
印字領域
B4、A3サイズの用紙を使用し、中央印字モードで印字する場合は、印字領域の左右に若干余白が空きます。
0KCS-2U9