手差し用紙の選択方法を設定する
手差しトレイで使用する用紙の選択方法が設定できます。
毎回同じサイズ、種類の用紙を手差しトレイで使用する場合、［固定モード］に用紙を登録しておくと便利です。
ファクスを受信したときも、登録した用紙にプリントすることができます。

重要
用紙の種類は必ず正しく登録してください。特に厚紙など、特別な種類の用紙にプリントする場合は正しく登録されていないと画像不良が起こる可能性があり、定着器が汚れたり紙の巻きつきが発生したりして、担当サービスによる修理が必要になる場合もあります。

手差しトレイで毎回同じ用紙を使用する
手差しトレイで毎回ちがう用紙を使用する

手差しトレイで毎回同じ用紙を使用する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［用紙設定］→［手差し用紙のデフォルト設定］を押す
3.
［固定モード］→［登録］を押す
4.
用紙サイズを選択
定形サイズの用紙を選択する場合：
フリーサイズの用紙を選択する場合：
定形サイズ以外の用紙を選択する場合：
封筒を選択する場合：
郵便はがきを選択する場合：
定形サイズの用紙を選択する場合：
定型サイズのボタンを選択→［次へ］を押す

メモ
インチサイズを選択する場合は、［インチサイズへ］を押します。

フリーサイズの用紙を選択する場合：
［フリーサイズ］→［次へ］を押す
定形サイズ以外の用紙を選択する場合：
［ユーザー設定サイズ］を押す
［X］、［Y］を押す→数値入力→［OK］を押す
数値を入力するかわりに、用紙サイズが登録されているサイズキー（［S1］～［S4］）を選択することもできます。
［次へ］を押す
封筒を選択する場合：
［封筒］を押す
封筒の置きかたと種類を選択→［OK］を押す
［次へ］→［OK］を押す→手順6へ進む

重要
封筒の種類は正しく選択してください。紙づまりの原因になることがあります。

郵便はがきを選択する場合：
［はがき］を押す
郵便はがきの種類を選択→［OK］を押す
［次へ］→［OK］を押す→手順6へ進む
5.
用紙の種類を選択→［OK］を押す
［普通紙］を選択したときは、［普通紙の坪量設定］から坪量を選択できます。

メモ
用紙の種類については、「使用できる用紙について」を参照してください。 <用紙の設定 ： 用紙種類>の詳細設定のリストにない用紙の種類を登録できます。用紙種類の登録については、「用紙種類の管理設定をする」を参照してください。

6.
［OK］を押す
手差しトレイで毎回ちがう用紙を使用する
1.
（設定／登録）を押す
2.
［環境設定］→［用紙設定］→［手差し用紙のデフォルト設定］を押す
3.
［毎回指定モード］を押して、手差しトレイに用紙をセットしたときに表示される画面を選択する
標準： 用紙のサイズや種類を選択する画面を表示します。
よく使う用紙： ［よく使う用紙の登録 (手差しトレイ)］で登録したボタンを選択する画面を表示します。

メモ
［よく使う用紙の登録 (手差しトレイ)］の登録方法については、「手差しトレイでよく使う用紙を登録する」を参照してください。

4.
［OK］を押す

メモ
［コピー］、［保存ファイルの利用］、［受信/ファクス］、［その他］で手差しトレイを給紙段としてお使いになる場合は、手差しトレイを用紙カセット自動選択の対象にしておく必要があります。（→機能ごとに給紙箇所を自動で選択する）

0KCS-04Y