ファクス受信でのトラブル
受信できない
ファクスの受信ができない
ファクスボックスに受信できない
メモリー受信できない
プリントされた原稿にムラがある
受信できない

メモリーの空き容量は十分ですか？
送信エラー文書などを削除して、メモリーの空き容量を増やしてください。（→ジョブ状況画面からの操作）
システムボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
ファクスボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
ボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの操作）
ファクスの受信ができない

［ファクス設定］で、「受信パスワード」が設定されていませんか？
受信パスワードが設定されていると、パスワードを指定した相手先からしか受信できません。管理者に確認してください。（→受信パスワードを設定する）
ファクスボックスに受信できない
転送設定で転送条件を正しく設定しましたか？
設定されている転送条件を確認して、送信元に連絡してください。（→転送設定を登録する）
転送条件は「ON」になっていますか？
転送条件を「ON」にしないと、転送設定は有効になりません。［転送設定］の［条件のON/OFF］を押して、転送条件を「ON」にしてください。（→転送設定を登録する）
メモリーの空き容量は十分ですか？
システムボックス内の不要な文書や送信エラー文書などを削除して、メモリーの空き容量を増やしてください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
ファクスボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
メモリー受信できない
メモリーの空き容量は十分ですか？
ボックス内の不要な文書や送信エラー文書などを削除して、メモリーの空き容量を増やしてください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する、ファイルの詳細情報確認）
ファクスボックス内の不要な文書や送信エラー文書などを削除して、メモリーの空き容量を増やしてください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
システムボックス内の不要な文書を削除してください。（→ファイルの詳細情報を確認／画像を表示／削除する）
プリントされた原稿にムラがある

相手機の原稿台ガラスが汚れていませんか？
本製品でコピーがきれいにとれるときは、相手機に問題があります。送信相手に連絡して、相手機を清掃してもらってから、もう一度送信しなおしてもらってください。
0KCS-0R8