フィーダーにセットした原稿やプリントが汚れる（フィーダーの手動清掃）
フィーダーにセットした原稿や出力した用紙にスジ状の汚れがつくときは、ローラー部を清掃してください。

重要
ローラーは回しながら清掃してください。

1.
レバーを引いて、フィーダーカバーを開きます。
2.
ローラーを清掃します。

| 1.フィーダーカバーの裏側にあるローラー（3か所）を清掃
| 2.フィーダーの中にあるローラー（1か所）を清掃

3.
フィーダー内カバーの内部を清掃します。

| 1.フィーダー内カバーを開く
| 2.透明なプラスチック部分（2か所）を清掃
3.内カバー内部のローラー（3か所）を清掃
| 4.フィーダー内カバーを閉じる

注意
カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

4.
原稿読み取り部（細長いガラス部）と白い部分（ローラー、プレート部）を清掃します。

| 1.フィーダーを開く
2.原稿読み取り部を清掃
3.白いプレート部を清掃
4.フィーダーを閉じる

注意
フィーダーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

メモ
ガラス清掃シートの汚れがひどい場合は、すすぎ洗いをしてから広げて乾燥させてください。

5.
フィーダーカバーを閉じます。

注意
フィーダーカバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

0KCS-0F6