カット紙B4をA4横いっぱいに印刷する【B4→A4横：Fmode 8：ワイド領域】
B4サイズのカット紙を想定した印字データを縮小し、A4サイズ以上のカット紙のほぼ有効印字領域いっぱいにランドスケープ（横置きと同じ印字結果になる）で印字します。

| 縮小率および文字やイメージの印字については、標準領域モードのページフォーマットB4→A4横（Fmode 8）と同じです。（→カット紙B4をA4横に印刷する【B4→A4横：Fmode 8】）

用紙サイズ
A3、B4、A4の3種類のサイズの用紙を使用できます。
A4サイズより小さい用紙を使用した場合の印字結果は保証しません。
印字領域
B4→A4横（Fmode 7）は縮小率が大きいので、上下左右に大きな余白が空きます。このため、ワイド領域モードを有効に使用できます。
第1文字目の印字位置
第1文字目は、用紙サイズにかかわらず用紙の上端から約5 mm、左端から約5 mmの余白をとって印字されます。

| 第1文字目の印字位置、印字データの折り返し位置、ボトム位置については、ワイド領域モードの10インチ→A4縦（Fmode 3）と同じです。（→連続用紙（10×11インチ）をA4縦いっぱいに印刷する【10インチ→A4縦：Fmode 3：ワイド領域】）

0KCS-2F4