カセット3、4の紙づまり処理（オプション）
紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を取り除いてください。

メモ
カセット3、4はオプションの2段カセットペディスタル・AL1装着時に使用できます。（→各機能に必要なオプション）

1.
用紙カセット右上カバー、用紙カセット右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。

| 1.用紙カセット右上カバー、用紙カセット右下カバーを開く
2.用紙カセット右上カバーにつまっている用紙を取り除く
| 3.用紙カセット右下カバーにつまっている用紙を取り除く
4.用紙カセット右上カバー、用紙カセット右下カバーを閉じる

2.
カセットにつまっている用紙を取り除きます。

| 1.カセット（3または4）の取っ手を持ち、止まる位置まで手前に引き出す
2.つまっている用紙を取り除く

3.
カセットを本体の奥までゆっくりと押し込みます。

注意
カセットを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないように注意してください。

0KCS-0FU