予約コピーする
本製品の待機中やプリント中でも、原稿の読み込みを先に済ませることができます。
予約コピーは次のときに行うことができます。
待機中に予約コピーをする
電源を入れた直後や紙づまり処理後などの待機時間中にコピーの設定や原稿の読み込みを先に済ませておきます。待機時間終了後にすぐにコピーを開始できます。予約コピーを設定できる状態のときは、「予約コピーできます。」というメッセージが表示されます。
プリント中に予約コピーをする
本製品がプリント中にコピーの設定や原稿の読み込みを先に済ませておきます。先行するジョブの終了後に読み込んだ原稿をコピーします。

メモ
予約コピーができる待機中の状態は次のとおりです。 電源を入れてからコピーできる状態になるまで 紙づまり点検処理後 本体やフィニッシャーなどのカバーを開閉したあと

予約コピーの流れ
1.
［コピー］を押す
プリント中、または待機中の画面が表示されているときは［閉じる］を押します。
2.
コピーモードを設定
3.
（スタート）を押す
プリント中に予約コピーをすると、先行するジョブの終了後にコピーを開始します。予約上限数を超えたときは、表示されるメッセージに従って、操作をやりなおしてください。

メモ
コピー中のジョブを含めて20件まで予約コピーを行うことができます。ただし、割り込みコピーは含まれません。 各ジョブには、それぞれ違ったモードや、手差しトレイを含めた用紙カセットを設定できます。 ［手差し用紙のデフォルト設定］を「固定モード」に設定すると、登録してある用紙でのみジョブの予約をすることができます。（→手差し用紙の選択方法を設定する） 用紙の種類の詳細については、「使用できる用紙について」を参照してください。

0KCS-0HR