必要な動作環境
ここではAccess Management Systemの動作環境について説明します。
対応デバイス
クライアントコンピューター（AMS Printer Driver Add-in ）
対応デバイス
Access Management Systemは、User Authenticationが起動していて、AMSのライセンス登録が完了しており、さらに、AMSが有効に設定されているデバイス（AMS対応デバイス）で使用できます。
クライアントコンピューター（AMS Printer Driver Add-in ）
ユーザーのコンピューターからの印刷機能を制限するには、AMS対応デバイスのプリンタードライバーにAMS Printer Driver Add-inをインストールすることが必要です。クライアントコンピューター（印刷を行うコンピューター）の動作環境は、以下のとおりです。
対応プリンタードライバー
次のいずれかのプリンタードライバーを、あらかじめコンピューターにインストールしておくことが必要です。
Canon LIPS 4 Printer Driver V12.90以降20.00未満、V20.60以降
Canon LIPS LX Printer Driver V2.90以降20.00未満、V20.60以降
対応OS

32ビットOS(x86) | Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Vista Service Pack 2 エディション: Enterprise/Business/Ultimate/Home Premium/Home Basic Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 Service Pack 1 エディション: Enterprise/Professional/Ultimate/Home Premium Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 エディション: Enterprise/Pro/エディション名なし
64ビットOS(x64) | Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Server 2003 R2 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 エディション: Enterprise/Standard Microsoft Windows Vista Service Pack 1 エディション: Enterprise/Business/Ultimate/Home Premium/Home Basic Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 7 Service Pack 1 エディション: Enterprise/Professional/Ultimate/Home Premium Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 8.1 エディション: Enterprise/Pro/エディション名なし Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 エディション: Datacenter/Standard/Essentials/Foundation
仮想環境 | Citrix Presentation Server 4.5 Citrix XenDesktop 4.0/5.0/5.6 Citrix XenApp 5.0/6.0/6.5 Server 2008/2012 Terminal Service

メモ
上記のOSに、適切なバージョンのInternet Explorerがインストールされている必要があります。 HTTP通信に使用するポート番号は「8000」、HTTPS通信に使用するポート番号は「8443」です。 Windows 8/Server 2012でWindowsストアアプリから印刷する場合も、正常に印刷制限を適用して印刷されますが、画面上の印刷設定値には、印刷制限が反映されません。

コンピューター
CPU：
Pentium 4プロセッサー 1.8GHz以上（推奨：Pentium Dプロセッサー 2.4GHz以上）
メモリー：
1024 MB以上（推奨：1024 MB以上）
ハードディスク：
25MB以上（インストール時に必要な容量）
ディスプレー：
SVGA 800×600以上、ハイカラー 65536色以上（推奨：XGA 1024×768以上、フルカラー 16777216色以上）

重要
コンピューターの性能によっては、AMS Printer Driver Add-inをインストールすると、動作が遅くなることがあります。

共存可能なAdd-in
Canon imageWARE Trust Stamp Add-in
Canon 暗号化セキュアプリントDriver Add-in for Client PC
Canon imageWARE Secure Audit Manager Printer Driver Add-in
Canon imageWARE Enterprise Management Console アカウント集計管理Driver Add-in

重要
プリンタードライバーのセキュアプリント機能または暗号化セキュアプリントDriver Add-in for Client PCが印刷時に表示するダイアログボックスでは、ユーザー名を指定できません （WindowsのAdministrator権限を持つユーザーでコンピューターにログオンしている場合、ユーザー名を指定できますが無視されます）。[AMS]ページの[現在設定されているユーザー名]に表示されているユーザー名で、印刷が実行されます。