原稿が汚れる（フィーダーのクリーニング）
フィーダーを使用して原稿を読み取ったときに、原稿給紙ローラーについた鉛筆の粉などのために原稿が汚れ、原稿にないものがプリントされていることがあります。この場合は、フィーダーにセットした白紙原稿（用紙）を使用してローラーの汚れをクリーニングします。
1.
（設定／登録）を押します。
2.
［調整/メンテナンス］→［メンテナンス］→［フィーダーのクリーニング］を押します。
3.
フィーダーにA4サイズの普通紙を10枚くらいセット→［開始］を押します。
フィーダーのクリーニングには約20秒間かかります。
用紙はよくさばいてからセットしてください。
フィーダーのクリーニングが完了したら、再度読み込みを行ってください。

メモ
プリント中は、フィーダーのクリーニングはできません。 フィーダーのクリーニングを中止する場合は、［キャンセル］を押します。

0KCS-0F7