DADF-AQ1
各部の名称とはたらき

1 | フィーダーカバー 紙づまりを処理するとき、このカバーを開けます。
2 | 原稿セット表示 原稿給紙トレイに原稿がセットされると点灯します。
3 | スライドガイド 原稿の幅にあわせ、このガイドを調節します。
4 | 原稿給紙トレイ 原稿をセットすると、1枚ずつ自動的に原稿台に送ることができます。原稿は、読み込む面を上向きにして、セットしてください。
5 | 原稿排紙部 原稿給紙トレイから読み込んだ原稿が排紙されます。
6 | 原稿取り忘れ防止ランプ 原稿排紙中に点灯し、原稿排紙が終わると一定時間点滅するため、原稿の取り忘れを防げます。
7 | 原稿台ガラス ブック原稿や厚手の原稿、薄手の原稿、OHPフィルムなどを読み込むときに使用します。
8 | フィーダー原稿読取部 フィーダーから送られた原稿を読み取ります。

注意
原稿給紙トレイのすき間に手を入れないでください。けがをする恐れがあります。

重要
すき間にクリップなどのものを落とさないでください。 原稿台ガラスに本や雑誌などの厚い原稿をセットしてコピーや読み込みを行うときは、フィーダーを強く押さないでください。 排紙口がふさがれると、原稿を破損する恐れがありますので、原稿排紙部には物などを置かないでください。

メモ
imageRUNNER ADVANCE C3330F/C3320Fは標準でDADF-AQ1が装着されています。

0KCS-3R0