管理設定
管理設定
管理設定：ユーザー管理
管理設定：デバイス管理
管理設定：ライセンス／その他
管理設定：データ管理
管理設定：セキュリティー設定
管理設定：ユーザー管理

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の状態 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［認証管理］ （→認証）
［パスワードの変更］*1 | （32字まで） | （空欄） |  | ×
［認証ユーザーの登録/編集］ | 登録、詳細/編集、削除 | - |  | ×
［ユーザー認証を使用］ | ON、OFF | ON |  | ×
［ログイン画面の表示設定］ | 操作開始時に表示、機能選択時に表示 | 機能選択時に表示 |  | ×
機能選択時に表示： 認証が必要な機能の設定： ファンクション、カラーコピー/プリント（認証なし、フルカラー、フルカラー/2色カラー、フルカラー/2色カラー/単色カラー） | 認証なし |  | ×
機能選択時に表示： 認証が必要な 「設定/登録」 の項目： すべて、管理者項目のみ | 管理者項目のみ |  | ×
［利用を制限する機能］ | AMS Printer Driver Add-inを使用しないドライバーからのプリント | 制限しない |  | ×
リモートスキャン | 制限しない |  | ×
［システム管理者情報の設定］ （→システム管理者情報を設定する）
| システム管理部門ID（最大7桁） | 7654321 |  |
システム管理暗証番号（最大7桁） | 7654321 |  |
システム管理者名 | （空欄） |  |
Eメールアドレス | （空欄） |  |
連絡先 | （空欄） |  |
コメント | （空欄） |  |
［部門別ID管理］ （→部門別ID管理を設定する）
| 部門別ID管理：ON、OFF | OFF |  |
| 暗証番号の登録：登録、編集、削除、ファンクション制限 | - |  |
| 登録／編集： 部門ID、暗証番号、制限のON/OFFと制限面数の設定 | - |  |
| 制限のON/OFFと制限面数の設定： トータルプリント制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 |  |
| カラートータルプリント制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 |  |
| 白黒トータルプリント制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 |  |
| コピー制限設定： カラーコピー制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） 白黒コピー制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 OFF 0 |  |
| スキャン制限設定： カラースキャン制限：ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） 白黒スキャン制限：ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 OFF 0 |  |
| プリント制限詳細設定 カラープリント制限：ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） 白黒プリント制限： ON、OFF 制限面数の設定（0～999999） | OFF 0 OFF 0 |  |
| カウント管理：クリア、カウントプリント、オールクリア、ラージ2カウントで管理 | - |  | ×
| ID不定プリンタージョブの許可：ON、OFF | ON |  |
| ID不定リモートスキャンジョブの許可：ON、OFF | ON |  |
| 白黒コピー/プリントジョブの許可：ON、OFF | OFF |  |
| 白黒プリンタージョブの許可：ON、OFF | OFF |  |

*1 | User Authentication使用時に、Administrator以外の権限をもつユーザーでログインした場合に表示される項目です。

管理設定：デバイス管理

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の状態 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［デバイス情報の設定］ （→デバイス情報を設定する）
| デバイス名 | 機種名 |  | ×
設置場所 | （空欄） |  | ×
［機器情報配信の設定］ （→機器情報配信の設定をする）
［配信先の登録］ | 自動検索/登録、登録、詳細情報、削除、リストプリント | - | × | ×
自動検索/登録： 検索の深さ (ルーター)：1～8 | 1 | × | ×
ホスト名表示：ON、OFF | OFF | × | ×
自動検索開始 | - | × | ×
［自動配信設定］ | 毎日指定（1～5）、曜日指定（日～土、1～5）、指定しない | 指定しない | × | ×
設定/登録の設定値：ON、OFF ネットワーク設定：含む、含まない | OFF ネットワーク設定： 含まない | × | ×
部門ID：ON、OFF | OFF | × | ×
アドレス帳：ON、OFF | OFF | × | ×
ウェブブラウザーのお気に入り*1：ON、OFF | OFF | × | ×
プリンター設定：ON、OFF | OFF | × | ×
用紙情報：ON、OFF | OFF | × | ×
Workflow Composer*1：ON、OFF | OFF | × | ×
［手動配信］ | 設定/登録の設定値：ON、OFF ネットワーク設定：含む、含まない | OFF ネットワーク設定： 含まない | × | ×
部門ID：ON、OFF | OFF | × | ×
アドレス帳：ON、OFF | OFF | × | ×
ウェブブラウザーのお気に入り*1：ON、OFF | OFF | × | ×
プリンター設定：ON、OFF | OFF | × | ×
用紙情報：ON、OFF | OFF | × | ×
Workflow Composer*1：ON、OFF | OFF | × | ×
［MEAP認証情報の設定］ | ユーザー名、パスワード、ログイン先 | - | × | ×
［配信元による受信制限］ | ON、OFF | ON | × | ×
［データの復帰］ | 設定/登録の設定値、部門ID、アドレス帳、ウェブブラウザーのお気に入り*1、プリンター設定、用紙情報、実行 | - | × | ×
［機能毎受信制限］ | 設定/登録の設定値：ON、OFF | ON | × | ×
部門ID：ON、OFF | ON | × | ×
アドレス帳：ON、OFF | ON | × | ×
ウェブブラウザーのお気に入り*1：ON、OFF | ON | × | ×
プリンター設定：ON、OFF | ON | × | ×
用紙情報：ON、OFF | ON | × | ×
Workflow Composer*1：ON、OFF | ON | × | ×
［受信時にMEAP認証を使用］ | ON、OFF | OFF | × | ×
［通信履歴］ | 詳細情報、リストプリント、レポート設定 | - | × | ×
レポート設定 100通信で自動プリント：ON、OFF | ON | × | ×
指定時刻プリント：ON、OFF | OFF | × | ×
指定時刻：00:00～23:59 | 00:00 | × | ×
種別で分離：ON、OFF | OFF | × | ×
［機能制限モード］ | ON、OFF | OFF | × | ×
［機器署名の証明書確認］ （→機器署名の証明書を確認する） | バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証 | - |  | ×
［ユーザー署名の証明書確認］*1 （→ユーザー署名の証明書を確認する） | バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証 | - |  | ×
［証明書設定］ （→鍵ペアとサーバー証明書の生成）
［鍵生成］ （→鍵ペアと機器証明書の設定）
［ネットワーク通信用の鍵生成］ （→鍵ペアとサーバー証明書の生成） | 鍵の名前 | （空欄） |  | ×
署名アルゴリズム：SHA1、SHA256、SHA384、SHA512 | SHA256 |  | ×
鍵のアルゴリズム：RSA、ECDSA | RSA |  | ×
・RSA選択時 鍵の長さ (bit)：512、1024、2048、4096 | 2048 |  | ×
・ECDSA選択時 鍵の種類 ：P256/P384/P521 | P256 |  | ×
有効期限開始日：西暦、月、日（2000/01/01～2037/12/31） | （空欄） |  | ×
有効期限終了日：西暦、月、日（2000/01/01～2037/12/31） | （空欄） |  | ×
国/地域名：国/地域名と国コード | 日本（JP） |  | ×
都道府県 | （空欄） |  | ×
市町村 | （空欄） |  | ×
組織 | （空欄） |  | ×
組織単位 | （空欄） |  | ×
共通名（本製品のIPアドレス、またはFQDN（最大41文字）） | （空欄） |  | ×
［機器署名の鍵生成/更新］ （→鍵ペアと機器証明書の設定） | はい、いいえ | - |  | ×
［アクセス制御用の鍵生成/更新］ | はい、いいえ | - |  | ×
［鍵と証明書リスト］
［ユーザーの鍵と証明書リスト］*1 （→鍵ペアと機器証明書の確認）
| 証明書詳細情報：（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
削除 | - |  | ×
使用先を表示（使用中の鍵ペアの用途） | - |  | ×
［本機の鍵と証明書リスト］*1 （→鍵ペアとユーザー証明書の確認）
| 証明書詳細情報：（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
削除 | - |  | ×
［CA証明書リスト］ （→CA証明書の確認／削除）
| 証明書詳細情報：（バージョン、シリアルNo.、署名アルゴリズム、発行先、有効期限開始日、有効期限終了日、発行者、公開鍵、証明書のぼ印、証明書検証） | - |  | ×
削除 | - |  | ×
［証明書失効リスト (CRL)］
| CRL詳細情報：シリアルNo.、失効日、CRL検証 | - |  | ×
削除 | - |  | ×
［鍵と証明書登録］ （→コンピューターからインストールした鍵ペアファイルとサーバー証明書ファイルの登録）
| 登録 | - |  | ×
削除 | - |  | ×
［CA証明書登録］ （→CA証明書ファイルの登録／編集）
| 登録 | - |  | ×
削除 | - |  | ×
［認証前のジョブ状況の表示］ （→状況確認／中止の使用を制限する） | ON、OFF | ON |  | ×
［認証ユーザー以外のジョブの操作制限］ （→操作パネルの表示設定） | コピー/プリント：ON、OFF 送信：ON、OFF 受信：ON、OFF 保存：ON、OFF | OFF OFF OFF OFF |  | ×
［ジョブ履歴の表示］ （→状況確認／中止画面のジョブ履歴を表示する） | ON、OFF | ON |  | ×
OFF設定時 管理ソフトからのジョブ履歴取得：許可する、許可しない | 許可しない |  | ×
［監査ログを取得］ （→監査ログを取得する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［キー操作のログの保存］（→キー操作のログの保存をする） | ON、OFF | OFF |  | ×

*1 | オプション装着時に表示される項目です。

管理設定：ライセンス／その他

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時 の状態 | リモートUI による設定 | 機器情報 配信項目
［ライセンス登録］ | 24文字、実行 | （空欄） | × | ×
［MEAP設定］
［システム情報のプリント］ （→インストールされているアプリケーションの情報を印刷する） | はい、いいえ | - | × | ×
［SSLを使用］ （→SSLを使用する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［リモートUIのON/OFF］ （→リモートUIを使用する） | ON、OFF | ON | × |
SSLを使用： ON、OFF | OFF |  | ×
［掲示板の消去］ （→掲示板を消去する） | はい、いいえ | - | × | ×
［リモートオペレーション設定］ （→リモートオペレーションについて） | ON、OFF | OFF |  | ×
［ACCESS MANAGEMENT SYSTEMを使用］ （→ACCESS MANAGEMENT SYSTEMを使用する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［ソフトウェアの登録/更新］ （→新機能の追加について） | アプリケーション/オプションのインストール、ソフトウェアの管理設定 | - |  | ×
［設定ナビの開始］ （→設定ナビを開始する） | 開始 | - | × | ×

管理設定：データ管理

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の状態 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
[インポート/エクスポート] （→本体に登録されている設定情報を管理する）
［USBメモリーからのインポート］ | 復号化パスワード、インポート開始 | - | × | ×
［USBメモリーへのエクスポート］ | 暗号化パスワード、エクスポート開始 | - | × | ×
［Webサービスからのインポート/エクスポートを制限］ | ON、OFF | OFF |  | ×
［データ完全消去設定］ （→メモリー領域の不要なデータを完全消去する）
［データ完全消去のON/OFF］ （→データ完全消去のON/OFFを設定する） | ON、OFF | OFF |  | ×
［消去タイミング］ （→データの消去タイミングを設定する） | ジョブ処理中、ジョブ終了後 | ジョブ処理中 |  | ×
［ハードディスク消去モード］ （→消去モードを設定する） | 0データ1回書き込み、ランダムデータ1回書き込み、ランダムデータ3回書き込み、DoD標準 | 0データ1回書き込み |  | ×
［全データ/設定の初期化］ （→データと設定を初期化する） | 0データ1回書き込み、ランダムデータ1回書き込み、ランダムデータ3回書き込み、ランダムデータ9回書き込み、DoD標準 | 0データ1回書き込み | × | ×
［TPM設定］ （→TPM設定） | TPMを使用：ON、OFF | OFF | × | ×
TPM鍵のバックアップ（パスワード最大12文字）、TPM鍵のリストア | - | × | ×

管理設定：セキュリティー設定

設定／登録項目 | 設定項目 | 工場出荷時の状態 | リモートUIによる設定 | 機器情報配信項目
[認証/パスワード設定]
[認証機能の設定]
[ロックアウト設定] （→ロックアウトを設定する） | ロックアウトを使用：ON、OFF | OFF |  | ×
ON選択時： ロックアウトのしきい値（1～10回） | 1回 |  | ×
ロックアウト時間（1～60分） | 1分 |  | ×
[パスワード設定] （→パスワードの制限を設定する）
[デフォルトパスワード使用時に警告を表示] （→デフォルトパスワードでのログイン時に警告を表示する） | ON、OFF | ON |  | ×
[リモートアクセス時にデフォルトパスワードの使用を許可] （→リモートUIからのログイン時にデフォルトパスワードの使用を許可する） | ON、OFF | OFF |  | ×
[最小文字数の設定] | ON（1～32文字）、OFF | OFF |  | ×
[有効期間の設定] | ON（1～180日）、OFF | OFF |  | ×
[3つ以上連続する同じ文字列の使用を禁止] | ON、OFF | OFF |  | ×
[英大文字を1字以上必ず使用] | ON、OFF | OFF |  | ×
[英小文字を1字以上必ず使用] | ON、OFF | OFF |  | ×
[数字を1字以上必ず使用] | ON、OFF | OFF |  | ×
[記号を1字以上必ず使用] | ON、OFF | OFF |  | ×

0KCS-04K