実寸で縦に印刷する【実寸縦：Fmode 1】
IBM5577にカット紙を縦置きにセットして印字するときのデータを、実寸のサイズでポートレイト（縦置きと同じ印字結果になる）で印字します。
改行ピッチ、文字間隔は、IBM5577と同一です。
用紙サイズ
A3、B4、A4、B5、A5、はがきの6種類のサイズの用紙を使用できます。 用紙サイズは、メニュー操作または制御命令で設定したサイズになります。ただし、お使いの機種によって、使用できる用紙サイズの種類は異なる場合があります。 初期状態の用紙サイズは、A4になります。
文字の印字
ANK文字および漢字を10ポイントの文字フォントで印字します。ただし、メニューの「漢字サイズ」によって漢字サイズが指定された場合は、そのサイズの漢字フォントになります（ANK文字は10ポイントのままです）。
イメージの印字
IBM5577の解像度とiRシリーズ/imagePRESSシリーズ/imageRUNNER ADVANCEシリーズの解像度の違いにより、ドットを拡大して印字します。
印字領域
第1文字目の印字位置
TOF行は用紙の上端から約23 mmの位置になり、第1文字目の印字位置は、有効印字領域の左端とほぼ同じ位置になります。
印字データの折り返し位置
メニューの「右マージン既定値」および「印刷幅」の設定によって、行の折り返しかたが変わります。初期状態は［13.2インチ］に設定されています。

「印刷幅」： | 用紙サイズに関係なく印字領域の左端からメニューの「印刷幅」で設定した値（13.2インチ、13.6インチまたは8インチ）の位置で行が折り返されます。ただし、実際にセットした用紙の有効印字領域の幅が設定値より狭い場合は、有効印字領域内の印字データだけが印字され、有効印字領域の右端を越えたデータは印字されません。
「右端」： | 印字する用紙サイズの有効印字領域の右端（用紙端から5 mm内側）が折り返し位置になります。右端を越えた印字データは、次行の左端に折り返して印字します。

「右マージンの位置を設定する（右マージン既定値）」
「印刷幅を設定する（印刷幅）」
ページ長
メニューの「用紙長機能」が［無効］（初期状態）に設定されているときは、リセット処理後、現在の用紙サイズにしたがったページ長に決まります。このときのボトム位置は、IBM5577のカットシートフィーダが用紙の終わりを検出する位置とほぼ同じ位置です。
「用紙長機能」が［有効］に設定されているときは、「用紙長設定」の設定によって、ページ長が決まります。
「初期状態で有効になるページ長を設定する（用紙長機能）」
「ページ長を設定する（用紙長設定）」
0KCS-2EH