強制地紋印字／ジョブロック
強制地紋印字と強制ジョブロックは、情報漏えいを抑止するための機能です。管理者の権限により一般ユーザーの出力時に必ず実行するよう設定できます。（→本製品における管理者設定について）
管理者は、コピー／プリント時に常に強制的に地紋印字／ジョブロック機能を使用するよう設定できます。また、プリンタードライバーからプリントする時にジョブごとに地紋印字／ジョブロック機能を使用できるように設定できます。

重要
強制ジョブロックを使用するために必要なオプションの詳細については、「各機能に必要なオプション」を参照してください。 ジョブロック機能は、出力紙の複製の制限を常に保証するものではありません。全面写真などの出力や、設定の組み合わせによっては、複製の制限や追跡情報が解析できないことがあります。 ジョブロック機能の使用、または使用できなかったことにより生じた損害につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

地紋印字
コピー／プリント時に「コピー禁止」などの文言や日時、任意の文字を隠れた文字列（地紋）として背景に埋め込み、出力紙がコピーされたときに地紋が浮き上がる機能です。原本とコピーを識別できるため、第三者による不正コピーを抑止できます。

原稿 |  | コピーA （地紋印字を設定） |  | コピーB （コピーAをコピー）

ジョブロック
コピーやプリント時にジョブ動作の制限情報や追跡情報を埋め込み、出力紙をスキャンしたときにそれらの情報を読み取り、その設定に合わせてジョブを制限する機能です。
これにより、出力紙のコピーやプリントなどのジョブを禁止したり、出力紙を解析して、誰がいつどの複合機でコピーやプリントをしたかを追跡することができます。
これらの情報は、TLコードを使って埋め込みます。

| 原稿 |  | 出力紙
|  | コピー／プリント |
|  |  | ドットを背景に紛れ込ませて印字

TLコードは、2次元バーコードの一種です。出力紙にドットを印字し、そのドットの変位を利用してデジタル情報を埋め込むことができます。
埋め込むことのできる情報は以下のとおりです。
ジョブロック情報
ジョブロック情報を埋め込んだ出力紙を、次回スキャンした際に情報を読み取り、コピーやプリントのジョブをロックする（制限する）ことができます。

原稿 |  | TLコードが埋め込まれた出力紙 （ジョブロック情報） |  | ジョブを制限
| コピー／プリント |  | コピー／送信／保存 |

コピーまたはプリントを無条件に禁止するかどうかなど、埋め込む情報の詳細は、あらかじめ設定しておきます。（→ジョブロックに必要な設定）
追跡情報
ジョブを実行した日時、ユーザー名、デバイス名などの情報です。
追跡情報を埋め込まれた出力紙をスキャンして、誰がいつどの複合機で複製したかを解析できます。解析には、情報解析ツールが必要です。詳細は 「情報解析ツール for MEAP ユーザーズガイド」を参照してください。
TLコードが印字された出力紙を解析することにより、誰がいつどの複合機で複製したかを追跡できます。追跡には、情報解析ツールが必要です。

|  | 追跡情報 （オリジナル） |  | 追跡情報 （オリジナル）
| コピー／プリント |  | コピー |

地紋情報
TLコードに加えて地紋情報も設定できます。
地紋情報を埋め込まれた出力紙をコピーすると、その設定にしたがって日時や部数、あるいは任意の文字列などが地紋として浮き上がって印字されます。

|  | ジョブロック情報 |  | 地紋を印字
| コピー/プリント |  | コピー |

地紋印字の設定（強制地紋印字／プリンタードライバー地紋印字）
地紋印字のコントラストを調整する
ジョブロックに必要な設定
0KCS-3EA