ワンタッチの登録／編集をする
imageRUNNER ADVANCE C3330でファクスを使用するためにはオプションが必要です。オプションの詳細については「各機能に必要なオプション」を参照してください。

メモ
新規宛先をワンタッチのグループ宛先に登録することはできません。宛先はあらかじめワンタッチに登録しておく必要があります。

1.
（設定／登録）を押す
2.
［宛先設定］→［ワンタッチの登録］を押す
3.
登録または編集するボタンを選択→［登録/編集］を押す
ワンタッチ番号を入力して指定する場合は、を押して3桁のワンタッチ番号を～（テンキー）で入力します。
すでに宛先を登録してあるワンタッチを選択した場合は、手順4へ進み、必要に応じて編集します。

メモ
すでに設定が登録されているワンタッチボタンには、宛先種別を示す次のアイコンが表示されています。 （Eメール） （ファクス） （Iファクス） （ファイル） （グループ） グループ宛先で複数の宛先を登録したときは、登録した宛先数が表示されます。

4.
登録する宛先種別を選択
［Eメール］を選択した場合：
［ファクス］を選択した場合：
［I ファクス］を選択した場合：
［ファイル］を選択した場合：
［グループ］を選択した場合：
［LDAPサーバーから登録］を選択した場合：
［Eメール］を選択した場合：
［Eメール］を押す
「Eメールアドレスを登録する」の手順5～7に準じて宛先の［名称］を入力
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す
「Eメールアドレスを登録する」の手順8～11に準じてEメールアドレス、データ分割を設定
［ファクス］を選択した場合：
［ファクス］を押す
「ファクス番号を登録する」の手順5～7に準じて［名称］を入力
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す
「ファクス番号を登録する」の手順8に準じてファクス番号を入力
［I ファクス］を選択した場合：
［I ファクス］を押す
「Iファクスアドレスを登録する」の手順5～7に準じて［名称］を入力
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す
「Iファクスアドレスを登録する」の手順9～14に準じてIファクスのモード、Iファクスアドレス、定型文、サーバーの経由のON/OFF、相手先の受信条件を設定
［ファイル］を選択した場合：
［ファイル］を押す
「ファイルサーバーのアドレスを登録する」の手順5～7に準じて［名称］を入力
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す
「ファイルサーバーのアドレスを登録する」の手順9～17に準じてプロトコル、ホスト名、フォルダーへのパス、ユーザー名、パスワードを設定
［グループ］を選択した場合：
［グループ］を押す
「グループ宛先を登録する」の手順5～7に準じて［名称］を入力
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す
［ワンタッチから追加］の中から、グループに登録する宛先を選択→［OK］を押す
ワンタッチのグループに登録できる宛先は、すでに登録されているワンタッチの宛先のみです。
ワンタッチ番号を入力して指定する場合は、を押して3桁のワンタッチ番号を～（テンキー）で入力します。
［LDAPサーバーから登録］を選択した場合：
［LDAPサーバーから登録］を押す
「サーバーから検索した宛先を登録する」の手順4～11に準じて宛先を検索
検索結果からワンタッチに登録する宛先を選択→［次へ］を押す
複数の宛先を指定することはできません。
このとき<EメールをI ファクスとして登録>を「ON」にすると、選択したEメールの宛先をIファクスの宛先として登録できます。Iファクスの宛先として登録する場合は1件ずつ登録してください。
宛先種別指定ドロップダウンリストを押して、表示する宛先の種類を限定できます。

メモ
指定した宛先を取り消す場合は、登録したい宛先を選択しなおしてください。

必要に応じて、宛先内容を編集
［ワンタッチ名称］を押す
ワンタッチに表示する名称を入力→［OK］→［次へ］を押す

重要
サーバーから取得できる情報は、名前（フリガナを除く）、Eメールアドレス、ファクス番号のみです。必要に応じて、フリガナを登録してください。フリガナが登録されていないと、宛先表で［あ］、［か］、［さ］などの目次キーを使って表示する宛先を限定することはできません。

5.
［OK］→［閉じる］を押す

メモ
ワンタッチに登録した宛先は、ファクスおよびスキャンして送信のローカルアドレス帳にも表示されます。 Eメール、Iファクス、ファイルサーバー、グループ宛先を登録できます。 FAXボードを装着しているかリモートFAX送信キットを有効にしている場合は、上記に加え、ファクスの宛先を登録できます。

0KCS-0E4